{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["同舟TFT产品列表 "],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"同舟TFT产品列表 ","index":0,"n_rows":858,"n_cols":28,"rows_kept":858,"merged":[[0,0,0,3],[2,1,2,8],[2,9,2,12],[2,14,2,17],[2,18,2,22],[2,23,2,26],[2,27,3,27]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["同舟TFT产品开发总表"]
[null,"更新至：",null,"2021-01-14T14:34:46"]
["LCM规格","LCM参数",{"$nulls":7},"主物料",{"$nulls":8},"POL规格",{"$nulls":8},"备注/变更记录"]
["序号","尺寸","解析度","产品型号","开发日期","产品阶段","W","H","厚度","LCD型号","LCD单厚","视角","IC","亮度","接口方式","连接","PIN 间距","pin数","上片厚度","上片角度","下片厚度","下片角度","片材质","LED个数","LED电路","FPC位置","BL亮度"]
[null,"0.42","72*40","FD042XX01X-A",null,null,"12","11","1.25",{"$nulls":3},"SSD1306BZ","300","4-SPI/IIC",null,null,"16"]
[]
[null,"0.96","80*160","FD096QQ01B-A",null,null,"13.5","27.95","1.52",null,null,"ALL","ST7735S",{"$nulls":4},"13",{"$nulls":5},"1","串联"]
[null,"0.96","80*160","FFX096QQ02B-A",null,null,"14.04","27.948","1.5",null,null,"ALL","ST7735S","220","4-line Serial interface",null,null,"13",{"$nulls":5},"1","并联"]
[null,"0.96","128*128","FD096QQ03H-A",null,null,"13.5","27.95","1.5",null,null,"ALL","ST7735S","350","4-line Serial interface",null,null,"15",{"$nulls":5},"1","串联"]
[null,"0.96","64*128","FD096QQ04H-A（OLED)",null,null,"14","28","1.227",null,null,"160°","SH1107",null,"4-wire serial interface",null,null,"13"]
[null,"0.96","128*64","FD096QQ05X-A（OLED）",null,null,"26.7","19.26","1.227",null,null,"160°","SSD1306",null,"6800/8080 interface, 4 wire serial interface, I2C",null,null,"30"]
[null,"0.96","80*160","FD096QQ06H-A",null,null,"13.5","27.95","1.5",null,null,"ALL","ST7735S","350","4-SPI",null,null,"13",{"$nulls":5},"1","串联"]
[null,"0.96","80*160","FD096QQ07H-A",null,null,"13.5","27.95","1.47","HSD010HPW1-P","0.2","ALL","ST7735S",null,"4-Wire SPI",null,null,"15","0.13","90","0.13","0","上细砂下增亮","1","串联"]
[null,"0.96","80*160","FD096QQ08B-A",null,null,"13.5","27.95","1.5","WV010Y7L-N40","0.2","ALL","ST7735S","200","4-Wire SPI",null,null,"13","0.11","90","0.11","0","上细砂下增亮IPS","1","串联"]
[null,"0.96","128*64","FD096QQ08X-A(OLED)",null,null,"26.7","19.26","1.41",null,null,"160°","SSD1306BZ",null,"6800/8080 interface, 4 wire serial interface, I2C",null,null,"30"]
[null,"0.96","96*96","FD096QQ101X-A",null,null,"24","25.7","1.2",{"$nulls":3},"SSD1317",null,"4-wire SPI",null,"0.7","12"]
[null,"0.96","128*64","FD096QQ102X-A",null,null,"24.74","16.9","1.42",{"$nulls":3},"SSD1315",null,"3-/4-wire SPI, I2C",null,"0.7","30"]
[null,"0.96","128*64","FD096QQ103X-A",null,null,"26.7","31.26","1.4",{"$nulls":3},"SSD1306",null,"4-wire SPI",null,"0.7","30"]
[]
[null,"1.14","135*240","FD011Q01H-A",null,null,"17.6","31","1.6","HSD011HPN1-C00","0.25","ALL","ST7789V2-G4-A","400","4-line Serial interface",null,null,"13","0.13","173°","0.15","97°","上细砂下增亮","1","串联"]
[]
[null,"1.22","240*204","FD012Q01X-A",null,null,"38.84","38.84","2.625",{"$nulls":3},"ST7789V/ST7789H2",{"$nulls":4},"13",{"$nulls":5},"2","并联"]
[]
[null,"1.28","240*240","FD013Q02X-A",null,null,"35.5","38.23","1.34",null,null,"ALL","ST7789V",{"$nulls":4},"25",{"$nulls":5},"2","串联"]
[]
[null,"1.33","240*240","FD013Q01H-A",null,null,"35.5","38.23","1.43","HSD013FPF1-D-T","0.2","ALL","ST7789V2",null,"3 Wire SPI",null,null,"12","0.13","83°","0.13","7°","上细砂下增亮","2","串联"]
[null,"1.33","240*240","FD013Q02X-A",null,null,"35.5","38.23","1.34",null,null,"ALL","ST7789V2",{"$nulls":3},"0.3","25",{"$nulls":5},"2","串联"]
[null,"1.33","240*240","FD013Q04B-A",null,null,"26","29.15","1.44",null,null,"ALL","GC9307","250","4-line 1data serial",null,null,"24",{"$nulls":5},"2","并联"]
[null,"1.33","240*240","FD013Q06H-A",null,null,"26.17","29.22","1.5","HSD013BPN1-P","0.2T","ALL","ST7789V"]
[null,"1.33","240*240","FD013Q07H-A",null,null,"26.17","29.22","1.5",null,null,"ALL","ST7789V",{"$nulls":4},"12",{"$nulls":5},"2","并联"]
[]
[null,"1.44","128*128","FD015QQ01-C",null,"MP",30.86,{"v":36.5,"d":"36.50"},{"v":2.5,"d":"2.50"},"CLAF014CA01A0",0.5,12,"ST7735S",220,"MCU 8-bit","焊接",0.8,27,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","右下角"]
[null,"1.44","128*128","FD015QQ03-C",null,"MP",{"v":29,"d":"29.00"},34.41,2.25,"CLAF014CA01A0 ",0.5,12,"ST7735S",220,"4-Wire","下接",0.5,14,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","右下角"]
[null,"1.44","128*128","FD015QQ05-H",null,"MP",{"v":27.9,"d":"27.90"},32.77,2.05,"HSD014B4N1-A00",0.5,12,"ST7735S",220,"MCU 8-bit","上接",0.5,24,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",1,"并联","右下角"]
[null,"1.44","128*128","FD015QQ06-C",null,"MP",{"v":29,"d":"29.00"},34.41,2.25,"CLAF014CA01A0 ",0.5,12,"ST7735S",220,"4-Wire","焊接",0.8,18,0.13,45,0.13,45,"上砂下光"]
[null,"1.44","128*128","FD015QQ07-C",null,"MP",{"v":29.5,"d":"29.50"},{"v":36.5,"d":"36.50"},{"v":2.2,"d":"2.20"},"CLAF014CA01A0 ",0.5,12,"ST7735S",220,"MCU 8-bit","上接",0.5,20,0.13,45,0.13,45,"上细砂下光",{"$nulls":3},"无光源"]
[null,"1.44","128*128","FD015QQ10-H",null,"MP",{"v":29,"d":"29.00"},34.41,2.25,"HSD014B4N1-A00",0.5,12,"ST7735S",220,"4-Wire","下接",0.5,14,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","右下角"]
[null,"1.44","128*128","FD015QQ09C-A",null,"MP",32.36,{"v":38,"d":"38.00"},2.65,"CLAF014CA01A0",0.5,12,"ST7735S",220,"4-Wire","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},14,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",1,"并联"]
[null,"1.44","128*128","FD015QQ13C-A",null,null,{"v":29.5,"d":"29.50"},{"v":36.5,"d":"36.50"},{"v":2.2,"d":"2.20"},"CLAF014CA01A0",0.5,12,"ST7735S",220,"MCU 8-bit","焊接",0.8,23,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",{"$nulls":3},"无光源"]
[null,"1.44","128*128","FD015QQ14C-A",null,null,{"v":30.8,"d":"30.80"},{"v":37,"d":"37.00"},{"v":3.2,"d":"3.20"},"CLAF014CA01A0",0.5,12,"ST7735S",220,"MCU 16-bit","上接",0.5,30,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","右下角"]
[null,"1.44","128*128","FD015QQ15C-A",null,"MP",{"v":29.5,"d":"29.50"},{"v":36.5,"d":"36.50"},{"v":2.2,"d":"2.20"},"CLAF014CA01A0",0.5,12,"ST7735S",220,"MCU 8-bit","下接",0.5,20,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",{"$nulls":3},"无光源"]
[null,"1.44","128*128","FD015QQ17C-A",null,null,30.86,{"v":36.5,"d":"36.50"},{"v":2.5,"d":"2.50"},"CLAF014CA01A0",0.5,12,"ST7735S",220,"MCU 8-bit","焊接",0.8,20,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","右下角"]
[null,"1.44","128*128","FD015QQ20C-A",null,null,{"v":29.5,"d":"29.50"},{"v":36.5,"d":"36.50"},{"v":2.2,"d":"2.20"},"CLAF014CA01A0",0.5,12,"ST7735S",220,"3-Wire","焊接",0.7,10,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",{"$nulls":3},"无光源"]
[null,"1.44","128*128","FD015QQ21C-A",null,null,{"v":29.5,"d":"29.50"},{"v":36.5,"d":"36.50"},{"v":2.2,"d":"2.20"},"CLAF014CA01A0",0.5,12,"ST7735S",220,"MCU 8-bit","焊接",0.8,23,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",{"$nulls":3},"无光源","参考FD015QQ13C-A"]
[null,"1.44","128*128","FD015QQ22C-B",null,"MP",32.58,{"v":37.4,"d":"37.40"},{"v":2.9,"d":"2.90"},"CLAF014CA01A0",0.5,12,"ST7735S",220,"MCU 8-bit","焊接",0.8,29,0.15,45,0.15,45,"上砂下光",1,"并联"]
[null,"1.44","128*128","FD015QQ23C-A",null,null,{"v":30.6,"d":"30.60"},{"v":34.8,"d":"34.80"},{"v":2.5,"d":"2.50"},"CLAF014CA01A0",0.5,12,"ST7735S",220,"MCU 8-bit","下接",0.5,22,0.15,45,0.15,45,"上砂下光"]
[null,"1.44","128*128","FD015QQ25C-A",null,null,{"v":29.5,"d":"29.50"},{"v":36.5,"d":"36.50"},{"v":2.2,"d":"2.20"},"CLAF014CA01A0",0.5,12,"ST7735S",220,"MCU 8-bit","下接",0.5,20,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",{"$nulls":3},"无光源"]
[null,"1.44","128*128","FD015QQ26C-RT-A",null,null,{"v":29.5,"d":"29.50"},{"v":36.5,"d":"36.50"},3.55,"CLAF014CA01A0",0.5,12,"ST7735S",220,"MCU 8-bit","下接",0.5,22,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","右下角"]
[null,"1.44","128*128","FD015Q31C-A",null,null,{"v":31,"d":"31.00"},{"v":34,"d":"34.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"},null,null,6,"ST7735S",200,"3-line Serial interface",null,null,10,{"$nulls":5},2,"并联"]
[null,"1.44","128*128","FD015QQ32H-A",null,null,32.36,{"v":38,"d":"38.00"},2.65,"HSD014B4N1-A00",0.5,12,"ST7735S",220,"4-line Serial interface",null,null,14,0.22,null,0.22,null,null,1,"并联"]
[null,"1.44","128*128","FD015QQ33C-A",null,null,{"v":29.5,"d":"29.50"},{"v":36.5,"d":"36.50"},2.39,"CLAF014CA01A0",0.5,12,"ST7735S",{"$nulls":4},14,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",1]
[null,"1.44","128*128","FD015QQ34C-A",null,null,32.36,{"v":38,"d":"38.00"},{"v":2.6,"d":"2.60"},null,null,12,"ILI9163V",{"$nulls":4},29,{"$nulls":5},1,"串联"]
[null,"1.44","128*128","FD015QQ36H-A",null,null,{"v":29,"d":"29.00"},34.41,2.21,"HSD014B4N1-A00",0.5,12,"ST7735S",null,"4 Wire SPI",null,null,10,0.15,45,0.15,45,"上砂下光",2,"并联"]
[null,"1.44","128*128","FD015QQ37H-A",null,null,30.7,36,2.625,null,null,6,"ST7735S",{"$nulls":4},21,{"$nulls":5},1,"串联"]
[null,"1.44","128*128","FD015QQ38H-A",null,null,29.5,36.5,2.39,null,null,12,"ST7735S",null,null,"",null,23,{"$nulls":5},1,"串联"]
[null,"1.44","128*128","FD015QQ44C-A",null,null,"29","34.41","2.2","GPN5014C5ACA","0.5","12","ST7735S",null,"MCU 8 BIT",null,"0.5","24","0.15","45","0.15","45","上细砂下光","2","并联"]
[null,"1.44","128*128","FD015QQ50H-R-A",null,null,32.36,38,3.7,null,null,12,"ST7735S",null,null,"",null,14,{"$nulls":5},1,"并联"]
[null,"1.44","240*240","FD015Q47B-A",null,null,"29.1","30.85","1.5",null,null,"ALL","ST7735S",{"$nulls":4},"12",{"$nulls":5},"3","并联"]
[null,"1.44","128*128","FD015QQ40C-A",null,null,"29","34.41","2.2",null,null,"12","ST7735S",{"$nulls":4},"24",{"$nulls":5},"3","并联"]
[null,"1.44","128*128","FD015QQ46C-A",null,null,"29","34.4","2.2",null,null,"12","ST7735S",{"$nulls":4},"10",{"$nulls":5},"2","并联"]
[]
[null,"1.54","240*240","FD015QQ16C-A",null,"MP",31.52,33.72,2.29,"CLAD015GB01AX",0.5,12,"ST7789V",400,"MCU 8-bit","下接",0.5,20,0.22,45,0.22,45,"上厚细砂下光",3,"串联","右下角"]
[null,"1.54","480*240","FD015Q30G-A",null,null,{"v":37.1,"d":"37.10"},{"v":32.7,"d":"32.70"},{"v":2.5,"d":"2.50"},null,null,6,"OTA5182A",300,{"$nulls":3},40,{"$nulls":5},2,"并联"]
[null,"1.54","240*240","FD015Q40H-A",null,null,31.52,33.72,1.71,"HSD015BPN1-F",0.4,"ALL","ST7789V2-G4-A",null,"4-SPI",null,null,12,0.13,83,0.11,7,"上细砂下增亮",3,"并联"]
[null,"1.54","240*240","FD015Q41H-A",null,null,31.52,33.72,1.82,null,null,"ALL","ST7789V2-G4-A",null,null,"",null,12,{"$nulls":5},3,"并联"]
[null,"1.54","320*320","FD015Q42H-A",null,null,{"v":38.4,"d":"38.40"},{"v":40.5,"d":"40.50"},{"v":2.625,"d":"2.63"},"BV015Z2E-NB0-2Q00",0.18,"ALL","ST7796SV-G5",{"$nulls":4},33,0.13,"83°",0.13,"7°","IPS上细砂下增亮",3,"串联"]
[null,"1.54","320*320","FD015Q43B-A",null,null,30.52,33.72,1.37,"BV015Z2E-NB0-2Q00",0.18,"ALL","ST7796SV-G5",null,"16BIT",null,null,40,0.11,7,0.11,83,"上细砂下增亮",3,"并联"]
[null,"1.54","240*240","FD015Q45B-A",null,null,31.52,33.72,{"v":1.8,"d":"1.80"},"HSD015BPN1-F",0.4,"ALL","NV3029S",{"$nulls":4},15,0.13,"83°",0.11,"7°","IPS上细砂下增亮",3,"并联"]
[{"$nulls":15},""]
[null,"1.8","128*160","FTT01802008-B",null,null,"33.9","42.8","2.3","CTC1.77 1840","0.5","12","ST7735S",null,"8BIT",null,null,"20","0.13",null,"0.13",null,"上粗砂下光","2","并联"]
[null,"1.8","128*160","F018QQ01-01-H",null,"MP",{"v":33,"d":"33.00"},{"v":42.5,"d":"42.50"},{"v":2.1,"d":"2.10"},"HSD018F1N9-A",0.5,12,"ST7735S",220,"4-Wire","上接",0.5,12,0.13,45,0.13,45,"上细砂下光",2,"并联","左下角"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ02-S",null,null,{"v":33,"d":"33.00"},{"v":42.5,"d":"42.50"},{"v":2.1,"d":"2.10"},"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",220,"MCU 8-bit","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},24,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","左下角"]
[null,"1.8","128*160","F018QQ03-S",null,null,{"v":34.7,"d":"34.70"},{"v":46.7,"d":"46.70"},2.45,"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",220,"MCU 8-bit","下接",0.5,24,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","左下角"]
[null,"1.8","128*160","F018QQ04A-H",null,"MP",{"v":33,"d":"33.00"},{"v":42.5,"d":"42.50"},{"v":2.1,"d":"2.10"},"HSD018F1N9-A",0.5,12,"ST7735S",220,"MCU 8-bit","下接",0.5,20,0.22,45,0.22,45,"上光下砂",2,"并联","左下角"]
[null,"1.8","128*160","F018QQ04B-H",null,"MP",{"v":33,"d":"33.00"},{"v":42.5,"d":"42.50"},{"v":2.1,"d":"2.10"},"HSD018F1N9-A",0.5,12,"ST7735S",220,"MCU 8-bit","下接",0.5,20,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","左下角"]
[null,"1.8","128*160","F01802008-S",null,"MP",{"v":33.9,"d":"33.90"},{"v":42.8,"d":"42.80"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",220,"MCU 8-bit","下接",0.5,20,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","左下角"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ05-S",null,null,{"v":33,"d":"33.00"},{"v":42.5,"d":"42.50"},{"v":2.1,"d":"2.10"},"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",220,"MCU 8-bit","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},24,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","左下角"]
[15,"1.8","128*160","FD018QQ06-S","2016-08-25","MP",{"v":33,"d":"33.00"},{"v":42.5,"d":"42.50"},{"v":2.1,"d":"2.10"},"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",220,"MCU 8-bit","上接",0.5,20,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","左下角"]
[15,"1.8","128*160","FD018QQ07-S","2016-09-08",null,{"v":33,"d":"33.00"},{"v":42.5,"d":"42.50"},{"v":2.1,"d":"2.10"},"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",220,"3-Wire ZIF","上接",0.3,31,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","左下角"]
[15,"1.8","128*160","FD018QQ08-S","2016-09-22",null,{"v":33,"d":"33.00"},{"v":42.5,"d":"42.50"},{"v":2.1,"d":"2.10"},"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",220,"4-Wire","上接",{"v":1,"d":"1.0"},12,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","左下角"]
[15,"1.8","128*160","FD018QQ09-S","2016-09-23","MP",{"v":33,"d":"33.00"},{"v":42.5,"d":"42.50"},{"v":2.1,"d":"2.10"},"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",220,"4-Wire","下接",0.5,10,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","左下角"]
[15,"1.8","128*160","FD018QQ09S-B","2016-09-23","MP",{"v":33,"d":"33.00"},{"v":42.5,"d":"42.50"},{"v":2.1,"d":"2.10"},"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",220,"4-Wire","下接",0.5,10,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","左下角"]
[15,"1.8","128*160","FD018QQ10-S","2016-09-23","MP",{"v":34,"d":"34.00"},{"v":42.9,"d":"42.90"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",220,"MCU 8-bit","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},20,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",{"$nulls":3},"无光源","背光无光源"]
[15,"1.8","128*160","FD018QQ11-S","2016-09-23",null,{"v":33,"d":"33.00"},{"v":42.5,"d":"42.50"},{"v":2.1,"d":"2.10"},"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",220,"4-Wire","下接",0.5,10,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","左下角",null,"第一次新FPC用CTC玻璃，送样后与客样效果不一致。后改按客样抄排线  HSD玻璃。"]
[15,"1.8","128*160","FD018QQ12-S","2016-09-23",null,{"v":34.7,"d":"34.70"},{"v":46.7,"d":"46.70"},{"v":2.5,"d":"2.50"},"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",220,"MCU 8-bit","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},20,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",null,null,"左下角"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ13-H",null,null,{"v":34,"d":"34.00"},43.78,{"v":2.3,"d":"2.30"},"HSD018F1N9-A",0.5,12,"ST7735S",220,"MCU 8-bit","上接",0.5,20,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","左下角"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ14-S",null,null,"34","42.9","2.3","CTC1.77 1840","0.5","12","ST7735S","220","MCU 8-bit",null,null,"20","0.13",null,"0.13",null,"上薄砂下薄光","2","并联"]
[15,"1.8","128*160","FD018QQ14-01-S","2016-09-23","MP",{"v":34,"d":"34.00"},{"v":42.9,"d":"42.90"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",220,"MCU 8-bit","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},20,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","左下角"]
[15,"1.8","128*160","FD018QQ17-S","2016-09-23","MP",{"v":34.7,"d":"34.70"},{"v":46.7,"d":"46.70"},2.55,"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",220,"4-Wire","焊接",0.7,12,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","左下角"]
[15,"1.8","128*160","FD018QQ18-S","2016-09-23","MP",{"v":34,"d":"34.00"},{"v":42.9,"d":"42.90"},2.55,"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",220,"4-Wire","上接",0.5,17,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","左下角"]
[15,"1.8","128*160","FD018QQ18S-01-A","2016-09-23","MP",{"v":33,"d":"33.00"},{"v":42.5,"d":"42.50"},{"v":2.1,"d":"2.10"},"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",220,"4-Wire","下接",0.5,17,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","左下角"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ19-H",null,"MP",{"v":34,"d":"34.00"},{"v":42.9,"d":"42.90"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"HSD018F1N9-A",0.5,12,"ST7735S",220,"MCU 8-bit","下接",0.5,20,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","左下角"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ20-S",null,"MP",{"v":33,"d":"33.00"},{"v":42.5,"d":"42.50"},{"v":2.1,"d":"2.10"},"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",220,"MCU 16-bit","下接",0.5,30,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","左下角"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ21S-A",null,null,{"v":34.7,"d":"34.70"},{"v":46.7,"d":"46.70"},2.25,"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",220,"MCU 8-bit","焊接",0.5,20,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",{"$nulls":3},"无光源"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ22-S",null,"MP",{"v":33,"d":"33.00"},{"v":42.5,"d":"42.50"},{"v":2.1,"d":"2.10"},"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",220,"4-Wire","下接",0.5,10,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","左下角"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ27-S",null,null,{"v":33.9,"d":"33.90"},{"v":42.8,"d":"42.80"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",220,"4-Wire","下接",0.5,20,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","左下角"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ28H-A",null,null,{"v":34,"d":"34.00"},{"v":42.9,"d":"42.90"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"HSD018F1N9-A",0.5,12,"ST7735S",220,"4-Wire","焊接",0.8,17,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","左下角"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ30S-A",null,null,{"v":33,"d":"33.00"},{"v":42.5,"d":"42.50"},{"v":2.1,"d":"2.10"},"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",220,"4-Wire","焊接",0.8,14,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","左下角"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ32S-A",null,null,{"v":33,"d":"33.00"},{"v":42.5,"d":"42.50"},{"v":2.1,"d":"2.10"},"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",220,"MCU 8-bit","上接",0.3,21,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","左下角"]
[null,"1.8","128*160","F018QQ33S-A",null,null,{"v":33,"d":"33.00"},{"v":42.5,"d":"42.50"},{"v":2.1,"d":"2.10"},"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",220,"MCU 8-bit","下接",0.5,20,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","左下角"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ34S-A",null,null,{"v":33.9,"d":"33.90"},{"v":42.8,"d":"42.80"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",220,"4-Wire","下接",0.5,20,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","左下角"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ35H-A",null,null,{"v":33,"d":"33.00"},{"v":42.5,"d":"42.50"},{"v":2.1,"d":"2.10"},"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",220,"MCU 8-bit","上接",0.5,20,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","左下角"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ36S-A",null,null,{"v":34,"d":"34.00"},{"v":42.9,"d":"42.90"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",220,"MCU 8-bit","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},20,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",{"$nulls":3},"无光源","FD018QQ36S-A由FD018QQ10-S改为并联"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ37H-A",null,null,{"v":34.7,"d":"34.70"},{"v":46.7,"d":"46.70"},{"v":2.5,"d":"2.50"},"HSD018F1N9-A",0.5,12,"ST7735S",220,"MCU 16-bit","焊接",0.8,26,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","左下角"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ38H-A",null,"MP",{"v":34,"d":"34.00"},{"v":42.9,"d":"42.90"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"HSD018F1N9-A",0.5,12,"ST7735S",220,"MCU 8-bit","下接",0.5,20,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","左下角"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ40H-A",null,"MP",{"v":33.9,"d":"33.90"},{"v":42.8,"d":"42.80"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"HSD018F1N9-A",0.5,12,"ST7735S",220,"MCU 8-bit","下接",0.5,20,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","左下角"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ41S-A",null,"MP",{"v":33.5,"d":"33.50"},{"v":42.5,"d":"42.50"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",220,"4-Wire","下接",0.5,10,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","左下角"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ43S-A",null,"MP",{"v":33,"d":"33.00"},{"v":42.5,"d":"42.50"},{"v":2.1,"d":"2.10"},"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",220,"4-Wire","焊接",0.8,14,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","左下角"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ44S-A",null,null,{"v":33,"d":"33.00"},{"v":42.5,"d":"42.50"},{"v":2.1,"d":"2.10"},"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",220,"4-Wire","下接",0.5,10,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","左下角"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ45H-A",null,"MP",{"v":33,"d":"33.00"},{"v":42.5,"d":"42.50"},{"v":2.1,"d":"2.10"},"HSD018F1N9-A",0.5,12,"ST7735S",220,"4-Wire","下接",0.5,12,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","左下角"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ46H-A",null,null,{"v":33,"d":"33.00"},{"v":42.5,"d":"42.50"},{"v":2.1,"d":"2.10"},"HSD018F1N9-A",0.5,12,"ST7735S",220,"4-Wire","下接",{"v":1,"d":"1.0"},12,0.22,45,0.13,45,"上下光片",2,"并联","左下角"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ48S-A",null,null,{"v":34,"d":"34.00"},{"v":42.9,"d":"42.90"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",220,"MCU 8-bit","上接",0.5,18,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","左下角"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ49S-A",null,null,{"v":33.5,"d":"33.50"},{"v":42.5,"d":"42.50"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",220,"4-Wire","下接",0.5,10,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","左下角"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ50S-A",null,"MP",{"v":33,"d":"33.00"},{"v":42.5,"d":"42.50"},{"v":2.1,"d":"2.10"},"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",220,"4-Wire","下接",0.5,10,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","左下角"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ52S-A",null,null,{"v":33.5,"d":"33.50"},{"v":42.5,"d":"42.50"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",220,"4-Wire","下接",0.5,10,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",2,"并联","左下角"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ53S-A",null,null,{"v":33,"d":"33.00"},{"v":42.5,"d":"42.50"},{"v":2.1,"d":"2.10"},"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",220,"4-Wire","上接",0.5,20,0.22,45,0.22,45,"上粗砂下光",2,"并联","左下角"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ55-S",null,null,{"v":34,"d":"34.00"},{"v":42.9,"d":"42.90"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",220,"MCU 8-bit","下接",0.5,24,0.13,45,0.13,45,"上细沙下光",2,"并联","左下角"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ56S-A",null,null,{"v":33.9,"d":"33.90"},{"v":42.8,"d":"42.80"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",220,"4-Wire","焊接",0.8,18,0.22,45,0.22,45,"上粗砂下光",2,"并联","左下角"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ57S-A0",null,null,{"v":33,"d":"33.00"},{"v":42.5,"d":"42.50"},2.35,"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",null,"MCU 8-bit",null,0.5,20,0.15,45,0.15,45,"上细砂下光",2,"并联"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ58S-A",null,null,{"v":34,"d":"34.00"},{"v":42.9,"d":"42.90"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",220,"MCU 8-bit","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},20,0.13,45,0.13,45,"上细砂下光",2,"并联","左下角"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ59S-A",null,null,{"v":33.3,"d":"33.30"},42.94,2.24,null,null,12,"ST7735S",{"$nulls":4},10,{"$nulls":5},2,"并联"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ60S-A",null,null,{"v":33,"d":"33.00"},{"v":42.5,"d":"42.50"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",null,"4-SPI",null,null,20,0.22,null,0.22,null,"上超宽视角粗砂 下超宽视角下光",2,"并联"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ62S-A",null,null,{"v":33.3,"d":"33.30"},42.94,{"v":2.2,"d":"2.20"},null,null,12,"ST7735S",{"$nulls":4},10,{"$nulls":5},2,"并联"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ63S-A",null,null,{"v":34.7,"d":"34.70"},{"v":46.7,"d":"46.70"},2.29,null,null,12,"ILI9163V",{"$nulls":3},0.8,12,{"$nulls":5},2,"并联"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ64S-A",null,null,{"v":33.9,"d":"33.90"},{"v":42.8,"d":"42.80"},{"v":2.3,"d":"2.30"},null,null,"ALL","ST7735S",220,"4-line Serial interface",null,null,10,{"$nulls":5},2,"并联"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ65H-A",null,"MP",{"v":34,"d":"34.00"},{"v":42.9,"d":"42.90"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"HSD018B1N9-A",0.5,12,"ST7735S",170,"4-SPI",null,0.8,18,0.22,45,0.22,45,"上超宽视角粗砂 下超宽视角下光",2,"并联"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ66S-A",null,null,{"v":34.7,"d":"34.70"},{"v":46.7,"d":"46.70"},2.25,"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",null,"MCU 8-bit",null,0.5,20,0.15,45,0.15,45,"上细砂下光",2,"并联"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ67S-A",null,null,33.85,{"v":42.9,"d":"42.90"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",null,"MCU 8-bit",null,{"v":1,"d":"1.0"},20,0.15,45,0.15,45,"上细砂下光",2,"并联"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ68S-A",null,null,{"v":33.3,"d":"33.30"},42.94,{"v":2.2,"d":"2.20"},"CT018TN01/F01840-01U",0.5,12,"ST7735S",null,"MCU 8-bit",null,0.8,24,0.15,45,0.15,45,"上细砂下光",2,"并联"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ69S-A",null,null,{"v":34.7,"d":"34.70"},{"v":46.7,"d":"46.70"},{"v":2.3,"d":"2.30"},null,null,12,"ST7735S",{"$nulls":3},0.8,14,{"$nulls":5},2,"并联"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ70S-A",null,null,{"v":33.9,"d":"33.90"},{"v":42.8,"d":"42.80"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC1.77 1840",0.5,12,"ST7735S",null,"SPI 4W",null,0.5,10,0.22,45,0.22,45,"上光下光",2,"并联"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ71S-A",null,null,{"v":34.5,"d":"34.50"},{"v":46.7,"d":"46.70"},{"v":2.5,"d":"2.50"},"HSD018B1N9-A",0.5,6,"ST7735S",{"$nulls":4},20,0.13,45,0.13,45,"上粗砂下光",1,"串联"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ72S-A",null,null,{"v":34.7,"d":"34.70"},{"v":46.7,"d":"46.70"},2.29,"CT018TN01/F01840-01U",0.5,6,"ST7735S",{"$nulls":4},33,0.15,45,0.15,45,"上细砂下光",2,"串联"]
[null,"1.8","128*160","FD018QQ74S-A",null,null,{"v":33.9,"d":"33.90"},{"v":42.8,"d":"42.80"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC1.77 1840",0.5,12,"ST7735S",{"$nulls":4},10,0.15,45,0.15,45,"TV上细砂下光",2,"并联"]
[]
[null,"2.0","240*320","FD020Q06D-A",null,"MP",{"v":36.2,"d":"36.20"},{"v":51.8,"d":"51.80"},2.45,"S20008F112G46S2T5",0.5,12,"HX8347G",220,"4-Wire","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},10,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",3,"并联","右下角",null,"鑫森凯"]
[null,"2.0","240*320","FD020Q07D-A",null,null,{"v":36.2,"d":"36.20"},{"v":51.8,"d":"51.80"},2.45,"S20008F112G46S2T5",0.5,12,"ST7789V",220,"MCU 16-bit","下接",0.3,39,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",3,"并联","右下角"]
[null,"2.0","176*220","FD020QC10H-A",null,null,37.68,{"v":51.3,"d":"51.30"},2.35,"HSD020F2NA-A",0.5,12,"ST7775R",220,"MCU 16-bit","焊接",0.7,36,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",3,"并联","右下角"]
[null,"2.0","240*320","FD020Q11H-A",null,null,{"v":34.7,"d":"34.70"},{"v":48.8,"d":"48.80"},{"v":2.4,"d":"2.40"},"HSD020B3N1-A00",0.4,"ALL","ST7789V",null,"MCU 8-bit",null,0.6,31,0.13,90,0.15,0,"上油砂下增亮",3,"并联"]
[null,"2.0","240*320","FD020Q12H-A",null,null,{"v":34.6,"d":"34.60"},{"v":47.8,"d":"47.80"},2.06,"HSD020B3N1-A00",0.4,"ALL","ST7789V",null,"MCU 8-bit",null,0.5,22,0.13,90,0.17,0,"上油砂下增亮",3,"并联"]
[null,"2.0","240*320","FD020Q13H-A",null,null,{"v":34.7,"d":"34.70"},{"v":48.8,"d":"48.80"},{"v":2.4,"d":"2.40"},"HSD020B3N1-A00",0.4,"ALL","ST7789V",null,"MCU 8-bit",null,0.6,31,0.13,90,0.17,0,"上油砂下光",3,"并联"]
[null,"2.0","240*320","FD020Q14H-C-A",null,null,{"v":34.7,"d":"34.70"},{"v":48.8,"d":"48.80"},{"v":3.9,"d":"3.90"},null,null,"ALL","ST7789V-G4-A"]
[null,"2.0","240*320","FD020Q15B-A",null,null,{"v":38.5,"d":"38.50"},52.05,2.64,null,null,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.4,51,{"$nulls":5},3,"串联"]
[null,"2.0","240*320","FD020Q16H-A",null,null,{"v":34.7,"d":"34.70"},{"v":48.8,"d":"48.80"},{"v":2.4,"d":"2.40"},"HSD020B3N1-A00",0.4,"ALL","ST7789V2-G4-A",400,"MCU 8-bit",null,0.5,22,0.13,90,0.19,0,"上油砂下光",3,"并联"]
[null,"2.0","240*320","FD020Q18H-A",null,null,{"v":34.6,"d":"34.60"},{"v":47.8,"d":"47.80"},2.06,null,null,"ALL","ST7789V2-G4-A",200,"MCU 8-bit",null,0.5,22,{"$nulls":5},3,"并联"]
[null,"2.0","240*320","FD020Q19H-A",null,null,{"v":34.7,"d":"34.70"},{"v":48.8,"d":"48.80"},{"v":2.4,"d":"2.40"},null,null,"ALL","ST7789V2-G4-A",null,"RGB",null,0.5,40,{"$nulls":5},3,"并联"]
[null,"2.0","176*220","FD020Q20S-A",null,null,{"v":36.1,"d":"36.10"},{"v":51.9,"d":"51.90"},2.45,"CT020TN01",0.5,6,"ST7775R",220,"MCU 8-bit",null,0.5,22,0.15,45,0.15,45,"上细砂下光",3,"并联"]
[null,"2.0","240*320","FD020Q21S-A",null,null,{"v":36.2,"d":"36.20"},{"v":51.8,"d":"51.80"},2.45,null,null,"ALL","ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.5,22,{"$nulls":5},3,"并联"]
[null,"2.0","240*320","FD020Q22S-A",null,null,{"v":36.2,"d":"36.20"},{"v":51.8,"d":"51.80"},2.45,"ZH020IA-01A",0.4,"ALL","ST7789V2-G4-A",220,"3wire RGB 6bit",null,0.5,22,0.13,90,0.17,0,"上细砂下光",3,"并联"]
[null,"2.0","240*320","FD020Q23H-A",null,null,36.05,{"v":51.8,"d":"51.80"},2.35,"HSD020B3N1-A00",0.4,"ALL","ST7789V2-G4-A",260,"MCU 16BIT",null,0.5,24,0.13,90,0.13,0,"上细砂下镜片",3,"并联"]
[null,"2.0","240*320","FD020Q25D-A",null,null,37.68,51.32,{"v":2.3,"d":"2.30"},null,null,12,"ST7789",null,"8bit CPU",null,null,25]
[null,"2.0","240*320","FD020Q26H-A",null,null,{"v":34.7,"d":"34.70"},{"v":48.8,"d":"48.80"},{"v":2.4,"d":"2.40"},null,null,"ALL","ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.8,37,{"$nulls":5},3,"并联"]
[null,"2.0","240*320","FD020Q28H-A",null,null,{"v":36.2,"d":"36.20"},{"v":51.8,"d":"51.80"},2.45,"HSD020B3N1-A00",0.4,"ALL","ST7789V2-G4-A",400,"MCU 8-bit",null,0.5,22,0.13,90,0.17,0,"上油砂下光",3,"并联"]
[null,"2.0","240*320","FD020Q29H-A",null,null,36.05,{"v":51.8,"d":"51.80"},2.35,"HSD020B3N1-A00",0.4,"ALL","ST7789V2-G4-A",null,"MCU 8-bit",null,0.5,22,0.13,90,0.13,0,"上细砂下光",4,"并联"]
[null,"2.0","240*320","FD020Q31H-A",null,null,36.72,{"v":48.2,"d":"48.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"},"HSD020B3N1-A00",0.4,"ALL","ST7789V2-G4-A",null,"MCU 16BIT",null,0.8,36,0.13,90,0.13,0,"上细砂下光",3,"并联"]
[null,"2.0","176*220","FD020Q32S-A",null,null,37.68,{"v":51.3,"d":"51.30"},2.39,null,null,6," ILI9225G",{"$nulls":3},0.7,36,{"$nulls":5},3,"并联"]
[null,"2.0","176*220","FD020Q33S-A",null,null,37.68,{"v":51.3,"d":"51.30"},{"v":2.2,"d":"2.20"},"CT020TN01",0.5,6,"ILI9225G",{"$nulls":3},0.7,36,0.13,45,0.13,45,"上细砂下光",3,"并联"]
[null,"2.0","176*220","FD020Q35S-A",null,null,37.68,{"v":51.3,"d":"51.30"},2.39,"CT020TN01",0.5,6,"ILI9225G",null,"4-SPI",null,{"v":1,"d":"1.0"},15,0.22,45,0.22,45,"上粗砂下光",3,"并联"]
[null,"2.0","240*320","FD020Q36H-A",null,null,36.05,{"v":51.8,"d":"51.80"},2.35,"HSD020B3N1-A00",0.4,"ALL","ST7789V2-G4-A",null,"MCU 8BIT",null,0.5,22,0.15,90,0.15,0,"上细砂下光",4,"并联"]
[null,"2.0","176*220","FD020Q37S-A",null,null,37.68,{"v":51.3,"d":"51.30"},2.27,"CT020TN01",0.5,6,"ILI9225G",null,"MCU 16-BIT",null,0.7,36,0.15,45,0.22,45,"上细砂下光",3,"并联"]
[null,"2.0","240*320","FD020Q40H-A",null,null,36.05,{"v":51.8,"d":"51.80"},2.35,null,null,"ALL","ST7789V2-G4-A",null,"MIPI",null,0.5,24,{"$nulls":5},3,"并联"]
[null,"2.0","240*320","FD020Q43H-A",null,null,36.05,{"v":51.8,"d":"51.80"},2.35,"ZH020IA-01A",0.4,"ALL","ST7789V2-G4-A",{"$nulls":4},22,0.15,"90°",0.15,"0°","IPS上细砂下光",4,"并联"]
[null,"2.0","176*220","FD020Q44H-A",null,null,37.68,{"v":51.3,"d":"51.30"},2.39,"CT020TN01",0.5,6,"ST7775R",{"$nulls":4},22,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",3,"并联"]
[]
[null,"2.13","122*250","FD021Q01H-A",null,null,27.07,{"v":56.2,"d":"56.20"},{"v":0.8,"d":"0.80"},"HSD021HPW1-A00",0.4,null,"ST7302",null,"4 SPI",null,0.5,24]
[]
[null,"2.2","240*320","FD022Q10T-A",null,null,"40.54","56.45","2.85",null,null,"6","ILI9341",null,"RGB/CPU/SPI",null,"0.8","43",{"$nulls":5},"3","并联"]
[{"$nulls":15},""]
[null,"2.3","320*240","FD023Q01-T",null,null,{"v":50.9,"d":"50.90"},{"v":45.8,"d":"45.80"},2.25,"TM023KYH03_V1.0",0.5,12,"ILI9342C",300,"MCU 16-bit","焊接",0.8,36,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.3","320*240","FD023Q02-T",null,null,{"v":55.2,"d":"55.20"},47.55,{"v":2.7,"d":"2.70"},"TM023KYH03_V1.0",0.5,12,"ILI9342C",300,"串口RGB 6-BIT","下接",0.5,40,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","左下角",null,"映山红"]
[null,"2.3","320*240","FD023Q03-T",null,null,{"v":50.9,"d":"50.90"},{"v":45.8,"d":"45.80"},2.25,"TM023KYH03_V1.0",0.5,12,"ILI9342C",300,"MCU 16-bit","下接",0.5,40,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.3","320*240","FD023Q02H-A",null,null,{"v":55.2,"d":"55.20"},47.55,{"v":2.8,"d":"2.80"},"HSD023F3N1-A",0.5,12,"ILI9342C",180,"RGB 6bit",null,0.5,40,0.17,45,0.17,45,"上油砂下光",2,"并联"]
[null,"2.3","320*240","FD023Q06H-A",null,null,{"v":50.9,"d":"50.90"},{"v":45.8,"d":"45.80"},2.25,"HSD023F3N1-A",0.5,12,"ILI9342C",80,"4线SPI",null,0.4,24,0.17,45,0.17,45,"上油砂下光",4,"并联"]
[null,"2.3","320*240","FD023Q07H-A",null,null,{"v":55.2,"d":"55.20"},47.55,{"v":2.8,"d":"2.80"},"HSD023F3N1-A",0.5,12,"ILI9342C",null,"3wire RGB6bit",null,0.5,40,0.17,45,0.17,45,"上细砂下光",2,"并联"]
[null,"2.3","320*240","FD023Q08H-A",null,null,{"v":55.2,"d":"55.20"},47.55,{"v":2.8,"d":"2.80"},"HSD023F3N1-A",0.5,12,"ILI9342C",null,"MCU 16BIT",null,0.8,37,0.22,45,0.22,45,"上粗砂下光",2,"并联"]
[null,"2.3","320*240","FD023Q09H-A",null,null,{"v":50.9,"d":"50.90"},{"v":45.8,"d":"45.80"},2.25,null,null,12,"ILI9342C",{"$nulls":3},0.8,37,{"$nulls":5},4,"并联"]
[null,"2.36","480*234","FD023Q04C-A",null,null,{"v":55.2,"d":"55.20"},47.55,{"v":2.8,"d":"2.80"},"CLAG024G201C0",0.5,6,"OTA5181A",240,"Parallel RGB 8bit",null,0.5,40,0.22,45,0.22,45,"上超宽视角粗砂 下超宽视角光",2,"并联"]
[null,"2.36","320*240","FD023Q10P-A",null,null,{"v":55.2,"d":"55.20"},47.55,{"v":2.8,"d":"2.80"},"GPF024DGCT5I-OL GPN5024GR16G",null,6,"OTA5181A",null,"RGB 8bit",{"$nulls":3},0.22,45,0.22,45,"上超宽视角粗砂 下超宽视角光",2,"并联"]
[null,"2.3","320*240","FD023Q11H-A",null,null,{"v":55.2,"d":"55.20"},47.55,{"v":2.7,"d":"2.70"},"HSD023F3N1-A",0.5,12,"ILI9342C",{"$nulls":4},40,0.17,45,0.17,45,"TV上油砂下光片"]
[]
[null,"2.4","240*320","FTT024CI1001-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ILI9341V",300,"MCU 16-bit","下接",0.5,28,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q02-S",null,"MP",42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"NV3029G",300,"MCU 8-bit","下接",0.5,24,0.17,45,0.17,45,"上细砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q03-S",null,"MP",42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ST7789V",300,"MCU 高8-bit","焊接",0.8,37,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q05-S",null,"MP",42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"HX8347",300,"4-Wire","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},10,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q06-S",null,"MP",42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ST7789V",300,"MCU 16-bit","下接",0.5,30,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q07-S",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ILI9341V",300,"MCU 8-bit","上接",0.5,18,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q08-T",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"TM 2.4",0.5,12,"HX8347",300,"MCU 16-bit","焊接",0.8,37,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q09-S",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ST7789V",300,"MCU 8-bit","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},24,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q10-S",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ST7789V",300,"4-Wire","上接",0.5,18,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q11-H",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"HSD024F3N5-D10",0.5,12,"ILI9341V",300,"MCU 8-bit","下接",0.5,24,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q12-H",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"HSD024F3N5-D10",0.5,12,"ILI9341V",300,"RGB 18-BIT","上接",0.5,40,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[101,"2.4","240*320","FD024Q13-S","2016-09-27","MP",42.72,59.46,{"v":2.4,"d":"2.40"},"深超 F02427-01U",0.5,12,"ILI9341V",300,"MCU 16-bit","下接",0.5,30,0.13,45,0.13,45,"上下光片 IPS材质",4,"并联","右下角"]
[101,"2.4","240*320","FD024Q14-L","2016-09-22",null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"C024SW21-0 ,0.4T",0.4,12,"ILI9341V",300,"MCU 8-bit","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},22,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角",null,"因客样为三颗灯，需开模：胶框和导光板，待通知开发。"]
[101,"2.4","240*320","FD024Q15-S","2016-09-26",null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CT024TN01(T=1.0)",0.5,12,"ST7789V",300,"MCU 16-bit","焊接",0.5,10,0.17,45,0.17,45,"上细砂下光",4,"并联","右下角",null,"Q05换IC方案"]
[101,"2.4","240*320","FD024Q16-S",null,"MP",42.72,59.46,{"v":2.4,"d":"2.40"},"深超 F02427-01U",0.5,12,"ILI9341V",300,"MCU 16-bit","下接",0.5,30,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[101,"2.4","240*320","FD024Q17-H",null,"MP",42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"HSD024F3N5-D10",0.5,12,"ILI9341V",300,"MCU 16-bit","焊接",0.5,37,0.15,45,0.15,45,"上细砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q18-S",null,"MP",{"v":42.7,"d":"42.70"},{"v":60.2,"d":"60.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ST7789V",300,"MCU 8/16-bit\n引出IM0","焊接",0.8,37,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[101,"2.4","240*320","FD024Q19-S",null,"MP",42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ILI9341V",300,"MCU 16-bit","焊接",0.5,37,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[101,"2.4","240*320","FD024Q19S-B",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ST7789V",300,"MCU 16-bit","焊接",0.5,37,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[101,"2.4","240*320","FD024Q20-S",null,"MP",42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ILI9341V",300,"MCU 8-bit","下接",0.5,24,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[101,"2.4","240*320","FD024Q20S-B",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ST7789V",300,"MCU 8-bit","下接",0.5,24,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q21-S",null,"MP",42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ILI9341V",300,"4-Wire","上接",0.5,20,0.15,45,0.15,45,"上细砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q21S-B",null,"MP",42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ILI9341V",300,"4-Wire","上接",0.5,20,0.15,45,0.15,45,"上细砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q23-S",null,"MP",42.72,{"v":59.2,"d":"59.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ILI9341V",300,"RGB 18-BIT","上接",0.5,40,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q24-S",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ST7789V",300,"4-Wire","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},10,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角",null,"FD024Q24-S由FD024Q05-S改IC为ST7789V，全包铁框"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q25-S",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ST7789V",300,"4-Wire","焊接",0.5,12,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q26-S",null,"MP",42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ST7789V",300,"MCU 8-bit","上接",0.5,20,0.15,45,0.15,45,"上细砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q27-S",null,null,42.72,59.46,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ILI9341V",300,"MCU 16-bit","下接",0.5,30,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q28L-A",null,"MP",42.72,60.26,2.15,"IVO 2.4",0.5,12,"ILI9341V",300,"RGB 18-BIT","焊接",0.7,36,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q29S-A",null,null,42.72,60.26,2.35,"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ST7789V",300,"MCU 8-bit","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},24,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角","无光源"]
[101,"2.4","240*320","FD024Q30-S",null,"MP",{"v":43.2,"d":"43.20"},59.62,2.65,"F02427-01U",0.5,12,"ILI9341V",300,"MCU 16-bit","下接",0.5,30,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q31-H",null,null,42.72,59.46,{"v":2.4,"d":"2.40"},"HSD024F3N5-D10",0.5,12,"ILI9341V",300,"MCU 16-bit","下接",0.5,30,0.13,45,0.13,45,"上下光片 IPS材质",4,"并联","右下角",null,"FD024Q31-H由FD024Q13-S改为翰彩玻璃"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q32S-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ILI9341V",300,"MCU 16-bit","下接",0.5,24,0.15,45,0.15,45,"上细砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q33H-A",null,null,42.72,{"v":59.2,"d":"59.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"HSD024F3N5-D10",0.5,12,"ILI9341V",300,"MCU 16-bit","焊接",0.5,37,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q34H-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"HSD024F3N5-D10",0.5,12,"ILI9341V",300,"MCU 8-bit","上接",0.5,20,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q34H-B",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"HSD024F3N5-D20(6点)",0.5,12,"ILI9341V",300,"MCU 8-bit","上接",0.5,20,0.15,45,0.15,45,"上光下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q35S-A",null,"MP",42.72,{"v":59.2,"d":"59.20"},2.35,"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ILI9341V",300,"4-Wire","下接",{"v":1,"d":"1.0"},10,0.13,45,0.13,45,"上下光片 IPS材质",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q36S-A",null,"MP",42.72,60.26,2.35,"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ILI9341V",300,"MCU 8H-BIT","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},22,0.22,45,0.22,45,"上光下粗砂",3,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q38S-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ILI9341V",300,"MCU 8-bit","下接",0.5,18,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q39S-A",null,"MP",42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ILI9341V",300,"MCU 16-bit","下接",0.5,30,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q40S-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ST7789V",300,"MCU 8-bit","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},20,0.15,45,0.15,45,"上细砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q41S-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ST7789V",300,"MCU 8-bit","下接",0.5,20,0.15,45,0.15,45,"上细砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q42S-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ST7789V",300,"MCU 16-bit","下接",0.5,24,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","GD240QV06",null,null,42.72,60.26,{"v":2.2,"d":"2.20"},"HSD024F3N7-A",0.4,12,"ILI9341V",300,"MCU 16-bit","下接",0.3,39,0.13,83,0.13,7,"IPS上细砂下光片",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","GD240QV48A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.2,"d":"2.20"},"HSD024F3N7-A",0.4,12,"ILI9341V",300,"MCU 16-bit\n引出IM1,IM0","下接",0.3,39,0.13,83,0.13,7,"IPS上细砂下光片",4,"串联","右下角"]
[101,"2.4","240*320","FD024Q43S-A","2016-09-27",null,42.72,59.46,{"v":2.4,"d":"2.40"},"深超 F02427-01U",0.5,12,"ILI9341V",300,"MCU 16-bit","下接",0.5,30,0.13,45,0.13,45,"上下光片 IPS材质",4,"并联","右下角",null,"由24Q13改FPC形状"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q45S-A",null,null,42.72,58.25,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ILI9340X",300,"MCU 8-bit","下接",0.5,20,0.15,45,0.15,45,"上细砂下光",4,"并联","右下角",null,"由FD024Q41S-A改IC为ILI9340X"]
[101,"2.4","240*320","FD024Q46S-A","2016-09-27",null,42.72,59.46,{"v":2.4,"d":"2.40"},"深超 F02427-01U",0.5,12,"ILI9341V",300,"MCU 16-bit","下接",0.5,30,0.13,45,0.13,45,"上下光片 IPS材质",4,"并联","右下角",null,"由24Q13改FPC"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q49S-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ST7789V",300,"4-Wire","上接",0.5,10,0.15,45,0.15,45,"上细砂下光",4,"并联","右下角",null,"由FD024Q41S-A改FPC和接口"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q50S-A",null,"MP",42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ST7789V",300,"MCU 16-bit\n引出IM1,IM0","上接",0.5,40,0.13,45,0.22,45,"上细砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q50S-B",null,"MP",42.72,60.26,2.49,"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ST7789V",null,"MCU 8-BIT",null,0.5,40,0.22,null,0.22,null,"上厚砂下厚光",4,"并联"]
[101,"2.4","240*320","FD024Q52S-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ILI9341V",300,"MCU 8-bit","下接",0.5,24,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角",null,"由24Q20改FPC"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q53S-RT-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ST7789V",300,"MCU 16-bit\n引出IM1,IM0","上接",0.5,40,0.13,45,0.13,45,"上细砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q54S-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ST7789V",300,"MCU 8-bit","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},20,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q55S-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ST7789V",300,"4-Wire","上接",0.5,18,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q56H-RT-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"HSD024F3N7-A",0.5,12,"ST7789V",300,"4-Wire","上接",0.5,24,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q56S-R-A",null,null,42.72,60.26,3.65,"CT024TN01",0.5,12,"ST7789V",null,"MCU 4-LINE SPI",null,0.5,24,0.13,45,0.13,45,"上细砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q57S-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ILI9341V",300,"4-Wire","上接",0.5,20,0.15,45,0.15,45,"上细砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q58H-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"HSD024B3N7-A IPS",0.4,"ALL","ST7789V",300,"MCU 16-bit","下接",0.3,39,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q59S-A",null,"未开",42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ST7789V",300,"MCU 16-bit","下接",0.5,40,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q60S-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ST7789V",300,"MCU 8-bit","下接",0.5,20,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q61S-RT-A",null,"未开",42.72,60.26,3.65,"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ST7789V",300,"MCU 16-bit\n引出IM2,IM1,IM0","上接",0.5,40,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[101,"2.4","240*320","FD024Q62S-A","2016-09-27",null,42.72,59.46,{"v":2.4,"d":"2.40"},"深超 F02427-01U",0.5,12,"ST7789V",300,"MCU 16-bit","下接",0.5,30,0.13,45,0.13,45,"上下光片 IPS材质",4,"并联","右下角",null,"由24Q13改IC为ST7789V，背光"]
[101,"2.4","240*320","FD024Q63S-A","2016-09-27","未开",42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"深超 F02427-01U",0.5,12,"ST7789V",300,"MCU 16-bit","下接\nAXE640124",0.4,40,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q64S-A",null,"未开",42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ST7789V",300,"MCU 8-bit","下接",0.3,25,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD240QV06",null,"MP",42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"HSD024B3N7-A",0.4,"ALL","ILI9341V",300,"MCU 16-bit\n引出IM2,IM1,IM0","下接",0.3,39,0.13,45,0.13,45,"上下光片 IPS材质",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q65H-A",null,null,42.72,59.46,{"v":2.4,"d":"2.40"},"HSD024B3N7-A IPS",0.4,"ALL","ILI9341V",300,"MCU 16-bit","下接",0.5,30,0.13,45,0.13,45,"上下光片 IPS材质",4,"并联","右下角",null,"FD024Q65S-A由FD024Q46S-A改为IPS玻璃"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q66H-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.2,"d":"2.20"},"HSD024B3N7-A IPS",0.4,"ALL","ST7789V",300,"4-Wire","下接",0.5,14,0.13,45,0.13,45,"上下光片 IPS材质",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q66H-R-A",null,null,42.72,60.26,3.75,null,null,"ALL","ST7789V",null,"4 SPI",null,null,14,{"$nulls":5},4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q67S-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.2,"d":"2.20"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ST7789V",300,"4-Wire","下接",0.5,14,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角",null,"由FD024Q66H-A改为深超玻璃"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q68S-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.2,"d":"2.20"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ST7789V",300,"MCU 8-bit","上接",0.5,18,0.15,45,0.15,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[101,"2.4","240*320","FD024Q69S-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ST7789V",300,"MCU 8-bit","下接",0.5,24,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角",null,"FD024Q52S-A改为ST7789V的IC"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q70S-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.1,"d":"2.10"},"HSD024B3N7-A",null,"ALL","ST7789V",null,"RGB 18BIT",null,0.5,45,0.13,83,0.13,7,"上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q71S-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ST7789V",300,"MCU 16-bit\n引出IM1,IM0","上接",0.5,40,0.13,45,0.13,45,"上细砂下光",4,"并联","右下角",null,"由FD024Q50S-A改背光，亮度为400"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q72S-RT-A",null,null,42.72,60.26,{"v":3.4,"d":"3.40"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ILI9341V",300,"RGB 16-BIT","下接",0.3,39,0.22,45,0.22,45,"上细砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q73S-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CTC2.4 CT024TN01",0.5,12,"ST7789V",300,"MCU 8-bit","下接",0.5,16,0.22,45,0.22,45,"上细砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q74H-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.2,"d":"2.20"},"HSD024B3N7-A IPS",0.4,"ALL","ST7789V",300,"4-Wire","下接",0.5,14,0.13,45,0.13,45,"上下光片 IPS材质",4,"并联","右下角",null,"由FD024Q66改背光，亮度增加为400"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q77S-A",null,null,42.72,60.26,2.35,"CT024TN01",0.5,12,"HX8347",300,"4-Wire","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},10,0.22,45,0.22,45,"上粗砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q79S-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CT024TN01",0.5,12,"NV3029G",null,"MCU 8-bit","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},24,0.17,45,0.13,45,"上细沙下光",4,"并联","无光源"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q80S-A",null,"MP",42.72,60.26,{"v":2.4,"d":"2.40"},"CT024TN01",0.5,12,"ST7789V2-G4-A",null,"MCU 16-bit","下接",0.5,24,0.22,45,0.22,45,"上粗砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q81S-A",null,null,42.72,59.46,{"v":2.4,"d":"2.40"},"CT024TN01",0.5,12,"ST7789V2-G4-A",null,"MCU 16-bit","下接",0.5,24,0.17,45,0.17,45,"上细沙下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q82S-A",null,null,42.72,60.26,2.37,null,null,12,"ST7789V",null,"MCU",null,0.5,45,{"$nulls":5},4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD027Q83S-R-A",null,null,42.72,60.26,{"v":3.8,"d":"3.80"},null,null,12,"ST7789V",220,"RGB 16BIT",null,null,34,{"$nulls":5},4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q84H-A",null,null,{"v":42.7,"d":"42.70"},{"v":60.2,"d":"60.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"},"HSD024B3N7-A",0.4,"ALL","ST7789V2-G4-A",null,"RGB 18-BIT(全兼容）","上接",0.5,45,0.13,83,0.13,7,"上粗砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q85H-A",null,null,{"v":42,"d":"42.00"},{"v":59,"d":"59.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"},"HSD024B3N7-A",0.4,"ALL","ST7789V2-G4-A",null,"MCU 16-bit","上接",0.5,29,0.13,83,0.13,7,"上粗砂下光",{"$nulls":4},"此款FPC和背光均为客供"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q87S-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CT024TN01",0.5,12,"ST7789V2-G4-A",null,"4-Wire","下接",0.5,14,0.22,45,0.22,45,"上粗砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q88S-A",null,null,42.72,{"v":59.2,"d":"59.20"},2.49,"CT024TN01",0.5,12,"ST7789V2-G4-A",null,"4-Wire","上接",0.5,30,0.22,45,0.22,45,"上粗砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q89H-A",null,null,{"v":42.7,"d":"42.70"},60.26,{"v":2.2,"d":"2.20"},null,null,"ALL","ST7789V",null,"RGB",null,0.6,35,{"$nulls":5},4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q90S-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CT024TN01",0.5,12,"ILI9341V",null,"MCU 16-bit","下接",0.5,30,0.15,45,0.13,45,"上油砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q91S-A",null,null,42.72,60.26,2.44,null,null,12,"ILI9341V",400,null,null,0.6,45,{"$nulls":5},4,"2S2P"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q92S-A",null,null,42.72,59.46,{"v":2.4,"d":"2.40"},"深超 F02427-01U",0.5,12,"ST7789V",300,"MCU 16-bit","下接",0.5,30,0.13,45,0.13,45,"上下光片 IPS材质",4,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q93S-A",null,null,42.72,60.26,2.35,null,null,12,"ST7789V",260,"MCU",null,null,25,{"$nulls":5},4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q96H-A",null,null,{"v":42,"d":"42.00"},{"v":59,"d":"59.00"},{"v":2.2,"d":"2.20"},"HSD024B3N7-A",null,"ALL","ST7789V2-G4-A",550,"MCU 16BIT",null,0.5,45,0.15,83,0.15,7,"上细砂下增亮",6,"3S2P"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q97S-A",null,null,{"v":42,"d":"42.00"},{"v":58,"d":"58.00"},{"v":2.5,"d":"2.50"},"CT024TN01",0.5,12,"ST7789V2-G4-A",null,"MCU 8-bit","下接",0.5,22,0.22,45,0.22,45,"上粗砂下光",3,"并联","右下角"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q98S-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CT024TN01",0.5,12,"ST7789V",250,"MCU 16bit",null,0.5,30,0.22,45,0.22,45,"上超宽视角粗砂 下超宽视角光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q99H-A",null,null,42.82,67.26,{"v":3.5,"d":"3.50"},"HSD024F3N5-D10",0.5,12,"GC9306",300,"MCU 8 BIT",null,0.5,24,0.17,null,0.17,null,"上光下砂",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q100H-C-A",null,null,{"v":44.6,"d":"44.60"},{"v":68.8,"d":"68.80"},3.66,null,null,"ALL","ST7789V2-G4-A",260,"RGB",null,null,50,{"$nulls":5},4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q101S-A",null,null,42.72,60.26,2.49,"CT024TN01",0.5,12,"ST7789V",null,"MCU 8-BIT",null,0.5,40,0.22,null,0.22,null,"上厚砂下厚光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q102H-A",null,null,{"v":42.7,"d":"42.70"},60.26,{"v":2.4,"d":"2.40"},"HSD024B3N7-A",null,"ALL","ST7789V2-G4-A",500,"MCU 16BIT",null,0.3,35,0.15,83,0.15,7,"上细砂下增亮",4,"串联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q103S-A",null,null,42.72,59.46,2.54,"CT024TN01",0.5,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":4},40,0.22,null,0.22,null,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q104S-A",null,null,42.72,60.26,2.35,"CT024TN01",0.5]
[null,"2.4","240*320","FD024Q105S-A",null,null,42.72,60.26,2.44,"CT024TN01",0.5,6,"ILI9341V",{"$nulls":4},20,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q106L-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"C024SN21-0",0.5,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":4},36,0.15,45,0.15,45,"TV上细砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q107S-A",null,null,42.72,60.26,2.44,"CT024TN01",0.5,12,"ST7789V2-G4-A",null,"SPI-4  8Bit",null,null,40,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q109S-A",null,null,42.72,59.46,3.95,"CT024TN01",0.5,"ALL","ILI9341V",{"$nulls":4},40,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q110S-A",null,null,42.72,59.46,{"v":2.4,"d":"2.40"},"CT024TN01",0.5,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":4},24,0.15,45,0.15,45,"TV上细砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q111B-A",null,null,42.72,55.76,2.44,"ST7789V2-G4-A",0.5,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":4},37,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q112H-A",null,null,42.72,60.26,{"v":3.1,"d":"3.10"},"HSD024B3N7-A",null,"ALL","ILI9341V",{"$nulls":4},39,0.15,83,0.15,7,"IPS上细砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q113S-A",null,null,42.72,59.46,{"v":2.4,"d":"2.40"},"CT024TN01",0.5,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":4},24,0.15,45,0.15,45,"TV上细砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q115H-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.2,"d":"2.20"},"HSD024B3N7-A",null,"ALL","ST7789V2-G4-A",{"$nulls":4},45,0.15,83,0.15,7,"IPS上光下粗砂",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q116S-A",null,null,42.72,59.46,2.54,"CT024TN01",0.5,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":4},45,0.22,45,0.22,45,"IPS上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q118S-R-A",null,null,42.72,60.26,{"v":3.5,"d":"3.50"},"CT024TN01",0.5,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":4},24,0.13,45,0.13,45,"TV上细砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q119S-A",null,null,42.72,59.46,{"v":2.4,"d":"2.40"},"CT024TN01",0.5,12,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":4},24,0.15,135,0.15,135,"TV上细砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q120S-A",null,null,42.72,{"v":59.2,"d":"59.20"},2.44,"CT024TN01",0.5,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":4},10,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q121S-A",null,null,42.72,{"v":59.2,"d":"59.20"},2.44,"CT024TN01",0.5,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":4},10,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q123H-R-A",null,null,42.72,60.26,3.45,"HSD024F3N5-D10",0.4,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.5,24,0.13,45,0.13,45,"TV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q125S-A",null,null,42.72,{"v":59.2,"d":"59.20"},2.35,"CT024TN01",0.5,12,"ILI9341V",null,null,"",null,20,0.15,null,0.15,null,"上细砂下薄片",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q126S-A",null,null,42.72,60.26,2.39,"CT024TN01",0.5,6,"ST7789V2-G4-A",null,null,"",null,20,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q127S-A",null,null,42.72,60.26,2.49,"CT024TN01",0.5,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.5,30,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q128S-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CT024TN01",0.5,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.5,18,0.13,45,0.13,45,"TV上细砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q129S-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CT024TN01",0.5,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.5,24,0.13,45,0.13,45,"TV上细砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q130S-A",null,null,42.72,60.26,2.44,"CT024TN01",0.5,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.5,10,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q131H-A",null,null,42.72,60.26,2.25,"HSD024B3N7-A",null,"ALL","ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.5,24,0.15,83,0.15,7,"IPS上细砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q132S-A",null,null,42.72,60.26,2.51,"CT024TN01",0.5,6,"HX8347I",{"$nulls":3},0.5,10,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q133H-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.4,"d":"2.40"},"HSD024B3N7-A",null,"ALL","ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.5,35,0.15,83,0.15,7,"IPS上细砂下增亮",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q134B-A",null,null,42.72,60.26,2.43,"BD024QVQ-102",0.5,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.5,18,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q135B-A",null,null,42.72,60.26,2.37,"BD024QVQ-102",0.5,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.4,37,0.15,45,0.15,45,"TV上细砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q136B-A",null,null,42.72,60.26,2.37,"BD024QVQ-102",0.5,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.4,37,0.15,45,0.15,45,"TV上细砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q138B-A",null,null,42.62,{"v":58.5,"d":"58.50"},2.25,"HSD024B3N7-A",null,"ALL","ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.5,22,0.15,83,0.15,7,"IPS上细砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q139S-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},null,null,6,{"$nulls":5},30,{"$nulls":5},4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q140S-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},null,null,12,{"$nulls":5},40,{"$nulls":5},4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q142S-A",null,null,42.72,59.46,{"v":2.4,"d":"2.40"},"CT024TN01",0.5,12,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.5,30,0.15,45,0.15,45,"TV上细砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q143S-A",null,null,42.72,{"v":59.2,"d":"59.20"},2.35,"CT024TN01",0.5,12,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.5,20,0.15,45,0.15,45,"TV上细砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q144S-A",null,null,42.72,60.26,2.49,"CT024TN01",0.5,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.5,40,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q147S-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CT024TN01",0.5,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.5,10,0.15,45,0.15,45,"TV上细砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q148S-A",null,null,42.72,60.26,2.44,"CT024TN01",0.5,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.5,10,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q149S-A",null,null,42.72,60.26,2.37,"CT024TN01",0.5,6,"HX8347I",{"$nulls":3},0.5,10,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q151S-A",null,null,42.72,60.26,2.37,"CT024TN01",0.5,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.5,20,0.17,45,0.22,45,"EWV上中砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q152S-A",null,null,42.72,60.26,2.44,"CT024TN01",0.5,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.5,10,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q154B-A",null,null,42.72,60.26,2.35,"CT024TN01",0.5,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.5,24,0.15,45,0.15,45,"IPS上细砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q157S-A",null,null,42.72,60.26,2.35,"CT024TN01",0.5,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.4,36,0.15,45,0.15,45,"TV上细砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q158S-A",null,null,42.72,60.26,2.44,"CT024TN01",0.5,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.5,16,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q159H-A",null,null,42.72,60.26,2.35,"HSD024B3N7-A",0.5,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.5,40,15,83,15,7,"IPS上细砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q160S-A",null,null,42.72,58.46,{"v":2.4,"d":"2.40"},"CT024TN01",0.5,12,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.5,12,0.15,45,0.15,45,"上细砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q162S-A",null,null,42.72,60.26,2.35,"CT024TN01",0.5,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.5,30,0.15,45,0.13,45,"TV上细砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q170H-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.5,"d":"2.50"},"HSD024F3N5-D10",0.4,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.7,45,0.22,45,0.22,45,"EWV上光下粗砂",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q171S-R-A",null,null,42.72,60.26,3.65,"CT024TN01",0.5,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.5,40,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q172S-R-A",null,null,42.72,60.26,{"v":3.4,"d":"3.40"},"CT024TN01",0.5,12,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.5,18,0.13,45,0.13,45,"TV上砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q174S-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.5,"d":"2.50"},"CT024TN01",0.5,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.5,24,0.15,45,0.15,45,"TV上细砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q175S-A",null,null,42.72,60.26,2.35,"CT024TN01",0.5,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.5,10,0.15,45,0.15,45,"TV上细砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q177B-R-A",null,null,42.72,60.26,{"v":3.5,"d":"3.50"},"BD024QVQ-102",0.5,12,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.2,20,0.13,45,0.13,45,"上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q178H-A",null,null,42.72,60.26,2.25,"HSD024F3N5-D10",0.4,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.5,24,0.15,45,0.15,45,"TV上细砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q179B-A",null,null,42.72,60.26,2.25,"BD024QVQ-102",0.5,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.6,12,0.15,45,0.15,45,"TV上细砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q181S-A",null,null,42.72,60.26,2.25,"CT024TN01",0.5,12,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.2,40]
[null,"2.4","240*320","FD024Q182B-A",null,null,42.72,60.26,2.25,"BD024QVQ-102",0.5,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.5,24,0.15,45,0.15,45,"TV上细砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q183H-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"HSD024F3N5-D10",0.5,6,"GC9306",{"$nulls":3},0.5,24,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q184S-A",null,null,42.72,60.26,2.25,"CT024TN01",0.5,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.5,10,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q187B-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"BD024QVQ-102",0.5,12,"ILI9341V",{"$nulls":3},0.4,37,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q189S-A",null,null,40.52,{"v":57.3,"d":"57.30"},{"v":2.2,"d":"2.20"},"CT024TN01",0.5,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.4,11,0.15,45,0.15,45,"TV上细砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q192L-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"C024SN21-0",0.5,6,"ILI9341V",{"$nulls":3},0.2,20,0.15,45,0.15,45,"TV上细砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q193S-A",null,null,42.72,60.26,2.44,"CT024TN01",0.5,6,"ILI9341V",{"$nulls":3},0.3,24,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q194S-R-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CT024TN01",0.5,12,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.3,24,0.13,45,0.13,45,"TV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q199H-A",null,null,42.72,{"v":58.5,"d":"58.50"},2.25,"HSD024B3N7-A",0.5,"ALL","ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.3,39,0.15,83,0.15,7,"IPS上细砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q56S-R-A",null,null,42.72,60.26,3.65,"CT024TN01",0.5,12,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.3,24,0.13,45,0.13,45,"TV上细砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q173H-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"HSD024F3N5-D10",0.4,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.5,24,0.13,45,0.13,45,"TV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q203H-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.2,"d":"2.20"},"HSD024F3N5-D10",0.4,6,"ILI9341V",{"$nulls":3},0.3,40,0.15,45,0.15,45,"TV上细砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q204S-R-A",null,null,42.72,60.26,{"v":3.6,"d":"3.60"},"CT024TN01",0.5,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.5,18,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.4","240*320","FD024Q205S-A",null,null,42.72,60.26,{"v":2.3,"d":"2.30"},"CT024TN01",0.5,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.3,45,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[{"$nulls":15},""]
[null,"2.7","960*240","FD027Q01C-RT-A",null,"MP",{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":67.5,"d":"67.50"},{"v":3.6,"d":"3.60"},"CLAG027GG01",0.5,9,"ILI8961",300,"Series RGB 8-bit","上接",0.3,45,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",3,"串联","左下角"]
[null,"2.7","960*240","FD027Q01C-B",null,null,{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":67.5,"d":"67.50"},{"v":2.6,"d":"2.60"},"CLAG027GG01",0.5,9,"ILI8961",300,"Series RGB 8-bit","上接",0.3,45,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",3,"串联","左下角",null,"由FD027Q01C-RT-A去掉TP"]
[null,"2.7","960*240","FD027Q02C-A",null,null,{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":67.5,"d":"67.50"},{"v":2.6,"d":"2.60"},"CLAG027GG01",0.5,9,"ILI8961",400,"Series RGB 8-bit","上接",0.3,40,0.22,45,0.22,45,"上砂下增亮",5,"串联","左下角",null,"由FD027Q01C-RT-A去掉TP"]
[null,"2.7","960*240","FD027Q03C-A",null,null,{"v":46.6,"d":"46.60"},{"v":63.5,"d":"63.50"},{"v":2.7,"d":"2.70"},"CLAF027GF21 00XD_V0.1_CPT",0.3,9,"ILI8961",220,"Series RGB 8-bit",null,null,40,0.22,null,0.22,null,"上超宽视角粗砂 下超宽视角下光",2,"并联"]
[null,"2.7","960*240","FD027Q04C-A",null,null,{"v":45.8,"d":"45.80"},{"v":62.7,"d":"62.70"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"CLAF027GF21 00XD_V0.1_CPT",0.3,9,"ILI8961",null,"RGB 8 BIT",null,0.3,39,0.22,null,0.22,null,"上超宽视角粗砂 下超宽视角光",2,"并联"]
[null,"2.7","320*240","FD027Q06P-R-A",null,null,{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":67.5,"d":"67.50"},{"v":3.6,"d":"3.60"},"GCN5027PV1CB",0.5,9,"ILI8961",230,"Series RGB 8-bit",null,null,45,0.22,45,0.22,45,"上粗砂下光",3,"串联"]
[null,"2.7","960*240","FD027Q07B-R-A",null,null,{"v":39.1,"d":"39.10"},{"v":67.5,"d":"67.50"},{"v":3.6,"d":"3.60"},"PT020LQQ-N10",null,9,"ILI8961",230,"Series RGB 8-bit",null,null,45,0.22,null,0.22,null,"上粗砂下光",3,"串联"]
[null,"2.7","320*240","FD027Q08P-C-A",null,null,{"v":45.1,"d":"45.10"},88.07,4.05,"GCN5027PV1CB",null,9,"ILI8961",null,"RGB 8 BIT",null,null,45,0.22,45,0.22,45,"上粗砂下光",3,"串联"]
[null,"2.7","960*240","FD027Q09P-A",null,null,{"v":46.6,"d":"46.60"},{"v":63.5,"d":"63.50"},{"v":2.7,"d":"2.70"},"GCN5027PT16B",0.5,9,"ILI8961",220,"Series RGB 8-bit",null,null,40,0.22,null,0.22,null,"上超宽视角粗砂 下超宽视角镜片",2,"并联"]
[]
[]
[{"$nulls":15},""]
[null,"2.8","240*320","FD028Q02-S",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A ",0.4,12,"HX8347",300,"4-Wire","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},10,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q02-S-01",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A ",0.4,12,"ST7789V",300,"4-Wire","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},10,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角",null,"由FD028Q02-S改为ST7789V"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q03-S",null,"MP",{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A ",0.4,12,"ST7789V",300,"MCU 16-bit","下接",0.5,30,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q04-S",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A ",0.4,12,"ILI9341V",300,"MCU 8-bit","上接",0.5,18,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q07-H",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"HSD028B3N1-A00",0.5,12,"ST7789V",300,"MCU 16-bit","下接",0.5,30,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角",null,"由FD028Q03改为翰彩LCD"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q08-H",null,"MP",{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"HSD028B3N1-A00",0.5,12,"HX8347",300,"4-Wire","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},10,0.17,45,0.17,45,"上细砂下光",4,"并联","右下角",null,"由FD028Q02改为翰彩LCD"]
[190,"2.8","240*320","FD028Q09-S","2016-09-02",null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A ",0.4,12,"ST7789V",300,"MCU 16-bit","下接",0.5,26,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[190,"2.8","240*320","FD028Q10-S","2016-09-02","MP",{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A ",0.4,12,"ILI9341V",300,"RGB 18-bit","上接",0.5,40,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[190,"2.8","240*320","FD028Q10S-B","2016-09-02",null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A ",0.4,12,"ST7789V",300,"RGB 18-bit","上接",0.5,40,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[190,"2.8","240*320","FD028Q12-H","2016-09-02",null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"HSD028B3N1-A00",0.5,12,"ILI9341V",300,"RGB 18-bit","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},37,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[190,"2.8","240*320","FD028Q13-H-RT","2016-09-28","MP",{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":3.5,"d":"3.50"},"HSD028B3N1-A00",0.5,12,"ILI9341V",300,"MCU 16-bit","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},37,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[190,"2.8","240*320","FD028Q14-S","2016-10-10","MP",{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A ",0.4,12,"ILI9341V",300,"RGB 18-bit","上接",0.5,36,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[190,"2.8","240*320","FD028Q15-S","2016-10-21","MP",{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A ",0.4,12,"ILI9341V",300,"MCU 16-bit","上接",0.5,40,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q16-S",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A ",0.4,12,"ILI9341V",300,"MCU 16-bit","下接",0.5,24,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q17-H",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"HSD028B3N1-A00",0.5,12,"ILI9341V",{"$nulls":5},0.22,45,0.22,45,"上粗砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q18-H-RT",null,"MP",{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"HSD028B3N1-A00",0.5,12,"ILI9341V",300,"MCU 8/16-Bit\n引出IM0/1/2","下接",0.5,45,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q19-S",null,"MP",{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A ",0.4,12,"ILI9341V",300,"MCU 8-bit","下接",0.5,24,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q20-S",null,"MP",{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A ",0.4,12,"ILI9341V",300,"MCU 16-bit","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},37,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q21-S",null,"MP",{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A ",0.4,12,"ILI9341V",300,"MCU 8-bit","下接",0.5,24,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q21S-B",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A ",0.4,12,"ST7789V",300,"MCU 8-bit","下接",0.5,24,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q22-H",null,"MP",{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},2.45,"PH028NA-01A ",0.5,12,"ST7789V",300,"4-Wire","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},10,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角",null,"FD028Q22-H和28Q10背光不同，FPC长度不一样"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q22-H-B",null,"MP",{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},2.45,"HSD028B3N1-A00",0.5,12,"ST7789V",300,"4-Wire","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},10,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角",null,"FD028Q22-H和28Q10背光不同，FPC长度不一样"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q24S-RT-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":3.5,"d":"3.50"},"PH028NA-01A ",0.5,12,"ILI9341V",null,"RGB 18-BIT(全兼容）","上接",0.5,50,0.22,45,0.22,45,"上粗砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q26-S",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A",0.4,12,"ST7789V",300,"MCU 8-bit","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},20,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q27-L",null,null,49.95,{"v":69.1,"d":"69.10"},2.35,"PH028NA-01A",0.4,12,"ILI9341V",300,"MCU 16-bit","下接",0.5,24,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q29S-CT-A0",null,"MP",{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},3.35,"IVO 2.8\"",0.5,12,"ILI9341V",300,"MCU 8-bit","下接",0.5,24,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q30-S",null,null,49.95,{"v":69.1,"d":"69.10"},2.35,"PH028NA-01A ",0.4,12,"ST7789V",300,"MCU 8-bit","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},24,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q31L-A",null,"MP",{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},2.55,"IVO 2.8\"",0.5,12,"ILI9341V",300,"MCU 8-bit","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},23,{"$nulls":4},"上O-Fiml，下EWV片",{"$nulls":4},"客供FPC BL 包材"]
[190,"2.8","240*320","FD028Q33S-A","2016-09-28",null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":3.5,"d":"3.50"},"PH028NA-01A ",0.4,12,"ILI9341V",300,"MCU 16-bit","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},37,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角",null,"28Q33S-A由28Q13改为CTC玻璃"]
[190,"2.8","240*320","FD028Q34S-A","2016-09-28","MP",{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":3.5,"d":"3.50"},"PH028NA-01A ",0.4,12,"ILI9341V",300,"MCU 16-bit","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},37,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角",null,"28Q34S-A由28Q33S-A改为28Q22-H的背光"]
[190,"2.8","240*320","FD028Q34S-B","2016-09-28","MP",{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":3.5,"d":"3.50"},"PH028NA-01A ",0.4,12,"ILI9341V",300,"MCU 16-bit","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},37,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角",null,"28Q34S-B由28Q34S-A去掉铁框"]
[190,"2.8","240*320","FD028Q34S-C","2016-09-28","MP",{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A ",0.4,12,"ILI9341V",300,"MCU 16-bit","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},37,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角",null,"28Q34S-B由28Q34S-A去掉TP"]
[190,"2.8","240*320","FD028Q35L-A","2016-09-28",null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"IVO 2.8\"",0.5,12,"ILI9341V",300,"MCU 16-bit","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},37,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角",null,"FD028Q35L-A由28Q34-A加背胶去TP,用龙腾玻璃"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q36S-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A ",0.4,12,"ILI9341V",300,"MCU 16-bit","下接",0.5,24,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q37S-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A ",0.4,12,"ILI9341V",300,"MCU 16-bit","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},37,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q38L-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"IVO 2.8\"",0.5,12,"ILI9341V",300,"MCU 16-bit","下接",0.5,24,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角",null,"FD028Q38L-A由FD028Q36S-A改为龙腾玻璃，FPC长度加长到44mm"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q39H-RT-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":3.5,"d":"3.50"},"HSD028B3N1-A00",0.5,12,"ILI9341V",300,"MCU 16-bit","上接",0.5,40,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[190,"2.8","240*320","FD028Q41S-RT-A","2016-09-28",null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":3.5,"d":"3.50"},"PH028NA-01A ",0.4,12,"ILI9341V",300,"MCU 16-bit","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},37,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角",null,"FD028Q41S-RT-A由28Q34S-A改背光，改FPC长度"]
[190,"2.8","240*320","FD028Q42S-A","2016-09-28",null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},2.35,"PH028NA-01A ",0.4,12,"ILI9341V",300,"RGB 16-bit","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},37,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角",null,"FD028Q42S-A由FD028Q41S-RT-A去掉TP，改为RGB接口"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q43H-RT-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":3.5,"d":"3.50"},"PH028NA-01A ",0.4,12,"ILI9341V",300,"MCU 16-bit","下接",0.5,40,0.22,45,0.22,45,"上砂下光 ",4,"并联","右下角"]
[190,"2.8","240*320","FD028Q46S-A","2016-09-02",null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},2.35,"PH028NA-01A ",0.4,12,"ST7789V",300,"MCU 16-bit","下接",0.5,26,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[190,"2.8","240*320","FD028Q47S-A","2016-09-28",null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":3.5,"d":"3.50"},"PH028NA-01A ",0.4,12,"ILI9341V",300,"MCU 高8-bit","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},37,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角",null,"FD028Q47S-A由FD028Q34S-A改为8BIT"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q48S-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A ",0.4,12,"ILI9341V",300,"MCU 8-bit","下接",0.5,18,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q49S-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A ",0.4,12,"ST7789V",300,"MCU 8-bit","下接",0.5,24,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q50H-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":3.5,"d":"3.50"},"HSD028B3N1-A00",0.4,12,"ST7789V",300,"MCU 8-bit","下接",0.5,24,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q51S-CT-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":3.5,"d":"3.50"},"PH028NA-01A ",0.4,12,"ST7789V",300,"RGB 18-bit\n引出IM0/1/2","上接",0.5,24,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q51S-CT-B",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":3.5,"d":"3.50"},"PH028NA-01A ",0.4,12,"ST7789V",300,"MCU 16-bit","下接",0.5,24,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角",null,"FD028Q51S-CT-B按24Q42S-A的FPC和接口"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q52S-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A ",0.4,12,"ST7789V",300,"MCU 16-bit","下接",0.5,30,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[190,"2.8","240*320","FD028Q54S-B","2016-09-28",null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":3.5,"d":"3.50"},"PH028NA-01A ",0.4,12,"ILI9341V",300,"MCU 16-bit","下接",0.5,37,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角",null,"由28Q34S-B改FPC和接口"]
[190,"2.8","240*320","FD028Q55H-A","2016-09-28",null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":3.5,"d":"3.50"},"HSD028B3N1-A00",0.5,12,"ILI9341V",300,"MCU 16-bit","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},37,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角",null,"由FD028Q13-H-RT改背光"]
[228,"2.8","240*320","FD028Q56S-A",null,"未开",{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A ",0.4,12,"ST7789V",300,"MCU 8-bit","下接",0.5,24,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[228,"2.8","240*320","FD028Q57S-A",null,"未开",{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A ",0.4,12,"ST7789V",300,"MCU 16-bit","上接",0.5,36,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[190,"2.8","240*320","FD028Q58S-A","2016-09-28",null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A ",0.4,12,"ILI9341V",300,"MCU 16-bit","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},37,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角",null,"28Q34S-A加PCB"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q59S-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.4,"d":"2.40"},"PH028NA-01A ",0.4,12,"ST7789V2-G4-A",null,"4-Wire","下接",0.5,14,0.22,45,0.22,45,"上粗砂下光",4,"并联","右下角"]
[190,"2.8","240*320","FD028Q60S-RT-A","2016-09-28",null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":3.5,"d":"3.50"},"PH028NA-01A ",0.4,12,"ILI9341V",300,"RGB 18-bit\n引出IM0/1/2","上接",0.5,50,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[190,"2.8","240*320","FD028Q61S-A","2016-09-28",null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A ",0.4,12,"ILI9341V",300,"MCU 8-bit","上接",0.5,20,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[190,"2.8","240*320","FD028Q62-S","2016-09-02",null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"HSD028B3N3-A",0.4,"ALL","ILI9341V",300,"RGB 18-bit","上接",0.5,40,0.13,45,0.13,45,"上砂下光",4,"并联","右下角"]
[190,"2.8","240*320","FD028Q63H-A","2016-09-28",null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},2.35,"HSD028B3N3-A",0.4,"ALL","ILI9341V",300,"RGB 16-bit","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},37,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",4,"并联","右下角",null,"FD028Q42S-A由FD028Q41S-RT-A去掉TP，改为RGB接口"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q64S-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A ",0.4,12,"ST7789V2-G4-A",null,"MCU 16-bit","下接",0.5,24,0.17,45,0.17,45,"上细沙下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q65S-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A",0.4,12,"ST7789V2-G4-A",null,"MCU 16-bit","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},37,0.22,45,0.22,45,"上粗砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q67S-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A",0.4,12,"ST7789V2-G4-A",null,"MCU 16-bit","下接",0.5,24,0.22,45,0.22,45,"上粗砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q71L-R-A",null,"MP",{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},3.55,"C028SN21-0",0.4,12,"ILI9341V",null,"MCU 16-bit（全兼容）","下接",0.5,40,0.22,45,0.22,45,"上粗砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q72S-A",null,"MP",{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A ",0.4,12,"ST7789V2-G4-A",null,"MCU 16-bit","下接",0.5,24,0.22,45,0.13,45,"上粗砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q73S-A",null,"MP",{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A ",0.4,12,"ST7789V2-G4-A",null,"MCU L8-bit","下接",0.5,24,0.15,45,0.13,45,"上细沙下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q74H-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"HSD028H3N4-A00",0.4,12,"ILI9340X",null,"MCU 16-bit","下接",0.5,24,0.17,45,0.17,45,"上细沙下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q75H-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"HSD028H3N4-A00",0.4,12,"ILI9340X",null,"MCU L8-bit","下接",0.5,24,0.17,45,0.17,45,"上细沙下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q76S-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A",0.4,12,"ST7789V2-G4-A",null,"MCU 8-bit","下接",0.5,16,0.22,45,0.22,45,"上粗砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q77H-A",null,"PP",{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"HSD028B3N1-A00",0.5,12,"ILI9341V",null,"MCU 16-bit","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},37,0.22,45,0.22,45,"上粗砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q78L-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},69.05,{"v":2.3,"d":"2.30"},"C028SN21-0",0.4,12,"ILI9341V",null,"MCU 8-bit","下接",0.5,24,0.17,45,0.17,45,"上细沙下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q79L-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},2.45,"C028SN21-0",0.4,12,"ILI9341V",null,"MCU 16-bit","下接",0.5,30,0.22,45,0.22,45,"上粗砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q81S-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},2.35,"PH028NA-01A",0.4,12,"ST7789V2-G4-A",null,"MCU 16-bit","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},37,0.22,45,0.22,45,"上粗砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q83S-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A",0.4,12,"ST7789V2-G4-A",null,"MCU 16-bit","下接",0.5,24,0.22,45,0.22,45,"上粗砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q84H-RT-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":3.5,"d":"3.50"},"HSD028B3N1-A00",0.4,12,"ILI9341V",null,"MCU 16-bit","下接",0.5,40,0.22,45,0.22,45,"上粗砂下光",4,"并联","右下角",null,"28Q43基础上PCB由客供改为我司采购"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q85S-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},2.35,"PH028NA-01A",0.4,12,"ILI9341V",null,"MCU 16-bit","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},37,0.22,45,0.22,45,"上粗砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q86S-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A",0.4,12,"ST7789V2-G4-A",null,"MCU L8-bit","下接",0.5,24,0.15,45,0.13,45,"上细沙下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD28Q87H-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},69.17,{"v":2.5,"d":"2.50"},"HSD028B3N3-A",0.4,"ALL","ST7789V2-G4-A",null,"RGB 18-bit","上接",0.5,45,0.13,83,0.15,7,"上油砂下增亮",6,"并联","右下角",null,"500亮度"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q88H-C-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},4.55,"HSD028B3N3-A",0.4,"ALL","ST7789V2-G4-A",null,"全兼容接口","上接",0.5,50,0.13,83,0.15,7,"上油砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q91H-R-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":3.5,"d":"3.50"},"HSD028B3N3-A",0.4,"ALL","ST7789V2-G4-A",null,"全兼容接口","上接",0.5,50,0.13,83,0.15,7,"上油砂下光",4,"并联","右下角",null,"24基础上换IPS LCD"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q93S-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A",0.4,12,"ST7789V2-G4-A",null,"4-Wire","下接",0.5,24,0.15,45,0.13,45,"上细沙下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q94S-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A",0.4,12,"ST7789V2-G4-A",null,"MCU 8-bit","下接",0.5,24,0.22,45,0.22,45,"上粗砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q95S-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},2.25,"PH028NA-01A",0.4,12,"ST7789V2-G4-A",null,"4-Wire","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},10,0.22,45,0.22,45,"上粗砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q96S-R-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":3.5,"d":"3.50"},"PH028NA-01A",0.4,12,"ILI9341V",null,"MCU 16-bit","上接",{"v":1,"d":"1.0"},"20+20",0.22,45,0.22,45,"上粗砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q98H-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},69.17,{"v":2.5,"d":"2.50"},"HSD028B3N3-A",0.4,"ALL","ILI9341V",null,"RGB 16-bit","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},37,0.13,83,0.13,7,"上油砂下增亮",6,"并联","右下角"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q98H-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},69.17,{"v":2.5,"d":"2.50"},"HSD028B3N3-A",0.4,"ALL","ILI9341V",{"$nulls":3},0.5,37,0.13,83,0.13,7,"上细砂下增亮",6,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q100S-R-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},69.2,{"v":3.3,"d":"3.30"},"PH028NA-01A",0.4,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.5,40,0.22,45,0.22,45,"上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q101S-R-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},69.2,3.45,"PH028NA-01A",0.4,6,"ST7789V2",{"$nulls":3},0.3,30,0.22,45,0.22,45,"上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q102S-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},69.2,{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A",0.4,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.3,30,0.15,45,0.15,45,"上油砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q103S-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},69.2,2.25,"PH028NA-01A",0.4,12,"ILI9341V",{"$nulls":3},0.5,37,0.22,45,0.22,45,"上厚砂下厚光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q104S-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},69.2,{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A",0.4,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.5,20,0.15,45,0.15,45,"上油砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q105S-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},69.2,{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A",0.4,6,"ILI9341V",{"$nulls":3},0.3,39,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q106H-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},69.2,2.48,"HSD028B3N1-A02",0.5,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.3,30,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q108B-R-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},69.2,{"v":3.5,"d":"3.50"},"BV028QVE-N80",0.4,"ALL","ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.3,40,0.15,7,0.15,83,"IPS上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q110H-R-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},69.2,{"v":3.5,"d":"3.50"},"HSD028H3N1-A01",0.4,12,"ILI9340X",{"$nulls":3},0.3,40,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q111L-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},69.2,2.45,"C028SN21-0",0.4,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.3,30,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q120H-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},69.2,2.45,"HSD028B3N3-A",0.4,"ALL","ILI9341V",{"$nulls":3},0.3,50,13,83,0.15,83,"IPS上油砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q123H-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},69.2,2.34,"HSD028B3N1-A02",0.5,6,"HX8347I",{"$nulls":3},0.5,10,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q124S-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},69.2,{"v":2.2,"d":"2.20"},"PH028NA-01A",0.4,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.3,24,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q126S-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},69.2,{"v":2.2,"d":"2.20"},"PH028NA-01A",0.5,6,"GC9306",{"$nulls":3},0.3,24,0.15,45,0.15,45,"TV上细砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q127S-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},69.2,{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A",0.4,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.3,16,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q128S-R-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},69.2,3.45,"PH028NA-01A",0.4,6,"ILI9341V",{"$nulls":3},0.3,50,0.22,45,0.22,45,"TV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q129S-R-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},69.2,3.45,"PH028NA-01A",0.4,6,"ILI9341V",{"$nulls":3},0.3,40,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q130L-R-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":3.4,"d":"3.40"},"C028SN21-0",0.4,6,"ILI9341V",{"$nulls":3},0.5,37,0.13,45,0.13,45,"TV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q141S-A",null,"MP",{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A",0.4,12,"ST7789V",{"$nulls":3},0.3,40,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q142H-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.2,"d":"2.20"},"HSD028B3N3-A",0.4,"ALL","ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.3,24,0.13,83,0.15,7,"IPS上油砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q145H-R-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":3.5,"d":"3.50"},"HSD028H3N4-A00 ",0.4,6,"ILI9340X",{"$nulls":3},0.5,40,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q146S-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A",0.4,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.3,24,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q150H-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"HSD028B3N1-A00",0.5,12,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.3,24,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q151S-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A",0.4,12,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.3,24,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q152S-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A",0.4,6,"ST7789V2-G4-A",null,"RGB",null,0.3,24,0.15,45,0.15,45,"TV上细砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q153L-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"C028SN21-0",0.4,12,"ILI9341V",null,"MCU18BIT",null,0.3,40,0.15,45,0.15,45,"TV上细砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q154S-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A ",0.4,12,"ILI9341V",null,"MCU 8BIT",null,0.3,24,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q156H-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"HSD028H3N4-A00 ",0.4,12,"ST7789V2-G4-A",null,"串口",null,0.5,10,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q157S-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"PH028NA-01A",0.4,12,"ST7789V2-G4-A",null,"MCU 16bit",null,0.3,26,0.15,45,0.15,45,"TV上细砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q158S-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":2.5,"d":"2.50"},"PH028NA-01A",0.4,12,"ST7789V2",{"$nulls":3},0.4,47,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q160L-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},2.45,"C028SN21-0",0.4,6,"ILI9341V",null,"MCU 16bit",null,0.3,30,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q161L-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},2.3,"C028SN21-0",0.4,12,"ST7789V2-G4-A",null,"MCU 16bit",null,0.5,24,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q162S-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},2.3,"PH028NA-01A",0.4,12,"ST7789V2-G4-A",null,"MCU 16bit",null,{"v":0.35,"d":"0.4"},40,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q163L-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},2.3,"C028SN21-0",0.4,12,"ILI9341V",null,"MCU 8BIT",null,0.3,20,0.15,45,0.15,45,"TV上细砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q165H-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},2.4,"HSD028B3N3-A",0.4,12,"ST7789V2-G4-A",null,"4-line SPI",null,0.3,14,0.13,83,0.15,7,"IPS上油砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q166S-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},2.3,"PH028NA-01A",0.4,12,"ILI9341V",null,"MCU 8bit",null,0.3,24,0.17,15,0.17,15,"TV上细砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q169H-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},2.3,"HSD028B3N3-A",0.4,"ALL","ST7789V2-G4-A",null,"全兼容接口",null,0.4,20,0.13,83,0.15,7,"IPS上油砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q171B-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},2.3,"BT028QVQ-N80-1Q00",0.4,12,"ST7789V2-G4-A",null,"并口",null,0.3,24,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q172S-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},2.3,"PH028NA-01A",0.4,12,"ST7789V2-G4-A",null,"MCU 8 bit",null,0.5,39,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q174H-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},2.3,"HSD028B3N1-A00",0.5,12,"ILI9341V",{"$nulls":3},0.5,37,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q175L-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},2.3,null,null,6,"ILI9341",{"$nulls":3},0.3,40,{"$nulls":5},4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q176S-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},2.3,"PH028NA-01A",0.4,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.5,24,0.15,15,0.15,45,"TV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q177L-R-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},3.64,null,null,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.3,40,{"$nulls":5},4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q180S-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},2.3,"PH028NA-01A",0.4,6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.3,45,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q181S-A",{"$nulls":7},6,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.3,30,{"$nulls":5},4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028Q182H-C-A",null,null,{"v":46.8,"d":"46.80"},{"v":82.8,"d":"82.80"},3.32,null,null,12,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.3,40,{"$nulls":5},4,"并联"]
[null,"2.8","240*320","FD028WV178B-A",null,null,{"v":50,"d":"50.00"},{"v":69.2,"d":"69.20"},2.3,"PV028V0E-N40",0.4,"ALL","ST7701S",{"$nulls":3},0.3,40,0.15,90,0.15,0,"IPS上细砂下增亮",4,"并联"]
[]
[null,"2.9","128*296","FD029Q01L-A",null,null,32.06,{"v":72.8,"d":"72.80"},{"v":0.8,"d":"0.80"},"C029GW91-0",0.4,null,"ST7302",null,"4 SPI",null,0.5,24]
[]
[null,"3.0","360*640","FD030WV01H-A",null,null,43.44,75.31,2.65,"HSD030HPW1-A",0.4,null,"ST7701S",null,"MIPI 2Lane",null,0.3,40,0.15,90,0.17,0,"IPS上油砂下光",6,"串联"]
[null,"3.0","360*640","FD030WV02H-A",null,null,43.44,75.31,4.15,"HSD030HPW1-A",0.4,null,"ST7701S",null,"RGB",null,0.3,40,0.15,90,0.17,0,"IPS上油砂下镜片",6,"串联"]
[null,"3.0","360*640","FD030WV03H-A",null,null,43.44,75.31,2.65,"HSD030HPW1-A",0.4,null,"ST7701S",null,"RGB",null,0.3,40,0.15,90,0.17,0,"IPS上油砂下光",6,"串联"]
[null,"3.0","360*640","FD030WV05H-A",null,null,43.44,75.31,2.45,"HSD030HPW1-A",0.4,null,"ST7701S",null,"RGB",null,0.5,40,0.15,90,0.15,0,"IPS上细砂下光",6,"串联"]
[null,"3.0","360*640","FD030WV06H-A",null,null,43.44,75.31,2.65,"HSD030HPW1-A",0.4,null,"ST7701S",null,"RGB",null,0.3,40,0.15,90,0.15,0,"IPS上细砂下光",6,"串联"]
[null,"3.0","360*640","FD030WV07H-A",null,null,43.44,75.31,2.65,"HSD030HPW1-A",0.4,null,"ST7701S",null,"RGB",null,0.5,40,0.15,90,0.17,0,"IPS上油砂下镜片",6,"串联"]
[228,"3.0","360*640","FD030WV08H-A",null,null,43.44,{"v":77,"d":"77.00"},2.59,"HSD030BAW1-A",0.4,null,"ST7793 ",null,"RGB",null,0.3,32,0.22,45,0.22,45,"EWV上光下粗砂",4,"并联"]
[228,{"$nulls":14},""]
[190,"3.2","240*320","FD032Q04-H","2016-10-21",null,55.04,{"v":77.7,"d":"77.70"},{"v":2.5,"d":"2.50"},"HSD032F3N5-A",0.5,12,"ILI9341V",250,"SPI-4 line","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},10,0.22,45,0.22,45,"上砂下光片",5,"并联","右下角"]
[228,"3.2","240*320","FD032Q04H-B",null,"MP",55.04,{"v":77.7,"d":"77.70"},{"v":2.5,"d":"2.50"},"HSD032F3N5-A",0.5,12,"ST7789V",250,"SPI-4 line","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},10,0.22,45,0.22,45,"上砂下光片",5,"并联","右下角",null,"FD032Q04H-B由FD032Q04-H改IC和FPC"]
[228,"3.2","240*320","FD032Q04H-C",null,"MP",55.04,{"v":77.7,"d":"77.70"},{"v":2.5,"d":"2.50"},"HSD032F3N5-A",0.5,12,"HX8347G",250,"SPI-4 line","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},10,0.22,45,0.22,45,"上砂下光片",5,"并联","右下角",null,"FD032Q04H-C由FD032Q04H-B改IC为HX8347G"]
[229,"3.2","240*320","FD032Q05H-A",null,null,55.04,{"v":77.7,"d":"77.70"},{"v":2.5,"d":"2.50"},"HSD032F3N5-A",0.5,12,"ST7789V",250,"RGB 18-BIT","下接",0.5,40,0.22,45,0.22,45,"上砂下光片",5,"并联","右下角"]
[230,"3.2","240*320","FD032Q06H-A",null,null,55.04,{"v":77.7,"d":"77.70"},{"v":2.5,"d":"2.50"},"HSD032F3N5-A",0.5,12,"HX8347G",250,"SPI-4 line","上接",{"v":1,"d":"1.0"},10,0.22,45,0.22,45,"上砂下光片",5,"并联","右下角"]
[231,"3.2","240*320","FD032Q07H-A",null,"MP",55.94,{"v":77.6,"d":"77.60"},{"v":2.5,"d":"2.50"},"HSD032F3N5-A",0.5,12,"ILI9341V",250,"MCU 16-bit","下接",0.5,40,0.22,45,0.22,45,"上砂下光片",5,"并联","右下角"]
[null,"3.2","240*320","FD032Q08H-A",null,null,55.04,{"v":77.7,"d":"77.70"},{"v":2.5,"d":"2.50"},"HSD032F3N5-A",0.5,12,"ST7789V",250,"RGB 18-BIT","下接",0.5,40,0.22,45,0.22,45,"上砂下光片",5,"并联","右下角"]
[null,"3.2","240*320","FD032Q09H-RT-A",null,null,55.04,{"v":77.7,"d":"77.70"},3.75,"HSD032F3N5-A",0.5,12,"ILI9341V",250,"MCU 16-bit","上接",{"v":1,"d":"1.0"},34,0.22,45,0.22,45,"上砂下光片",5,"并联","右下角"]
[null,"3.2","240*320","FD032Q09H-RT-B",null,"MP",55.04,{"v":77.7,"d":"77.70"},3.75,"HSD032F3N5-A",0.5,12,"ILI9341V",350,"MCU 16-bit","上接",{"v":1,"d":"1.0"},32,0.22,45,0.22,45,"上砂下光片",5,"并联","右下角"]
[null,"3.2","240*320","FD032Q12H-A",null,null,55.04,{"v":77.7,"d":"77.70"},{"v":3.6,"d":"3.60"},"HSD032F3N5-A",0.5,12,"ILI9341V",250,"MCU 16-bit","上接",0.5,40,0.22,45,0.22,45,"上砂下光片",5,"并联","右下角"]
[null,"3.2","240*320","FD032Q13H-A",null,null,55.04,{"v":77.7,"d":"77.70"},{"v":3.6,"d":"3.60"},"HSD032F3N5-A",0.5,12,"ILI9341V",250,"MCU 16-bit","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},37,0.22,45,0.22,45,"上砂下光片",5,"并联","右下角"]
[229,"3.2","240*320","FD032Q15H-R-A",null,null,55.04,{"v":77.7,"d":"77.70"},3.75,"HSD032F3N5-A",0.5,12,"ILI9341V",null,"MCU 8 BIT",null,0.5,24,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",5,"并联","右下角"]
[null,"3.2","240*320","FD032Q16H-A",null,null,55.94,{"v":77.7,"d":"77.70"},{"v":2.5,"d":"2.50"},"HSD032F3N5-A",0.5,12," ST7789V2-G4-A ",null,"MCU 16 BIT",null,0.5,26,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",5,"并联","右下角"]
[null,"3.2","240*320","FD032Q17H-A",null,null,55.94,{"v":77.7,"d":"77.70"},3.65,"HSD032F3N5-A",0.5,12,"ILI9341V",null,"MCU 8 BIT",null,0.3,40,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",5,"并联","右下角"]
[null,"3.2","240*320","FD032Q20H-A",null,null,55.94,{"v":77.7,"d":"77.70"},3.65,"HSD032F3N5-A",0.5,12,"ILI9341V",null,"MCU 16 BIT"]
[null,"3.2","240*320","FD032Q22H-R-A",null,null,55.94,{"v":77.7,"d":"77.70"},3.75,"HSD032F3N5-A",0.5,6,"ST7789V2-G4-A",null,"MCU 16 BIT",null,0.3,40,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",5,"并联","右下角"]
[null,"3.2","240*320","FD032Q23H-A",null,null,55.94,{"v":77.7,"d":"77.70"},{"v":2.5,"d":"2.50"},"HSD032F3N5-A",0.5,6,"ILI9341V",null,"全兼容接口",null,0.3,45,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",5,"并联","右下角"]
[null,"3.2","240*320","FD032Q24H-A",null,null,55.94,{"v":77.7,"d":"77.70"},{"v":2.5,"d":"2.50"},"HSD032F3N5-A",0.5,12," ST7789V2-G4-A ",null,"MCU 8 BIT",null,0.3,24,0.15,45,0.15,45,"TV上细砂下光",5,"并联","右下角"]
[null,"3.2","240*320","FD032Q25H-A",null,null,{"v":53.6,"d":"53.60"},{"v":76,"d":"76.00"},2.47,"HSD032F3N5-A",0.5,6,"HX8347I",null,"4SPI",null,0.5,10,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"并联","右下角"]
[null,"3.2","240*320","FD032Q27H-A",null,null,{"v":53.6,"d":"53.60"},{"v":76,"d":"76.00"},2.47,"HSD032F3N5-A",0.5,6,"ST7789V2-G4-A",null,"4SPI",null,0.5,10,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"并联","右下角"]
[null,"3.2","240*320","FD032Q28H-R-A",null,null,{"v":55,"d":"55.00"},{"v":77.7,"d":"77.70"},3.75,"HSD032F3N5-A",0.5,6,"ILI9341V",null,"MCU 16bit",null,0.3,40,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"并联","右下角"]
[null,"3.2","240*320","FD032Q29H-A",null,null,{"v":55,"d":"55.00"},{"v":77.7,"d":"77.70"},2.55,"HSD032F3N5-A",0.5,12,"HX8347I",null,"MCU 16 BIT",null,0.4,37,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",5,"并联","右下角"]
[null,"3.2","240*320","FD032Q30H-A",null,null,{"v":55,"d":"55.00"},{"v":77.7,"d":"77.70"},2.55,"HSD032F3N5-A",0.5,12,"ILI9341V",null,"MCU 16 BIT",null,0.5,37,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",5,"并联","右下角"]
[null,"3.2","240*320","FD032Q31H-A",null,null,{"v":53.6,"d":"53.60"},{"v":76.6,"d":"76.60"},2.47,"HSD032F3N5-A",0.5,6,"ST7789V2-G4-A",null,"4SPI",null,0.5,10,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",5,"并联","右下角"]
[null,"3.2","240*320","FD032Q32H-A",null,null,{"v":53.6,"d":"53.60"},{"v":76.6,"d":"76.60"},2.47,"HSD032F3N5-A",0.5,12,"ST7789V2-G4-A",{"$nulls":3},0.3,24,{"$nulls":5},5,"并联","右下角"]
[230,{"$nulls":14},""]
[null,"3.5","320*480","FD035HV01-L",null,"MP",{"v":55.5,"d":"55.50"},84.95,{"v":2.5,"d":"2.50"},"龙腾 C035SWN1-1",0.4,12,"ILI9488",300,"MCU 8-bit","上接",0.5,45,0.22,45,0.22,45,"上光下砂",6,"并联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV02-L",null,null,{"v":55.5,"d":"55.50"},84.95,{"v":2.5,"d":"2.50"},"龙腾 C035SWN1-1",0.4,12,"ILI9488",300,"MCU 8-bit","焊接",0.8,24,0.22,45,0.22,45,"上光下砂",6,"并联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV03-L",null,"MP",{"v":55.5,"d":"55.50"},84.95,{"v":2.5,"d":"2.50"},"深超 CT035TN01",0.4,12,"ILI9488",300,"MCU 8-bit","下接",0.5,24,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",6,"并联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV06-L",null,null,{"v":55.5,"d":"55.50"},84.95,{"v":2.5,"d":"2.50"},"龙腾 C035SWN1-1",0.4,12,"ILI9488",300,"MCU 8-bit","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},24,0.22,45,0.22,45,"上光下砂",6,"并联","右下角"]
[224,"3.5","320*480","FD035HV07-S-RT","2016-09-10",null,54.48,84.71,{"v":3,"d":"3.00"},"深超 CT035TN01 V.Y ",0.4,12,"ILI9488",300,"RGB 18-BIT","下接\nAXK840125WG",0.4,40,0.22,45,0.22,45,"上光下砂",6,"串联","右下角"]
[225,"3.5","320*480","FD035HV08-L-RT","2016-09-13","MP",{"v":55.5,"d":"55.50"},84.95,3.65,"龙腾 C035SWN1-1",0.4,12,"ILI9488",300,"MCU 16-bit","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},37,0.22,45,0.22,45,"上光下砂",6,"并联","右下角"]
[225,"3.5","320*480","FD035HV08S-RT-B","2016-09-13","MP",{"v":55.5,"d":"55.50"},84.95,3.65,"深超 CT035TN01",0.4,12,"ILI9488",300,"MCU 16-bit","焊接",{"v":1,"d":"1.0"},37,0.22,45,0.22,45,"上光下砂",6,"并联","右下角"]
[225,"3.5","320*480","FD035HV09-L-RT","2016-09-26",null,{"v":55.5,"d":"55.50"},84.95,3.45,"龙腾 C035SWN1-1",0.4,12,"ILI9488",300,"RGB 24BIT\n引出IM0,IM2","下接",0.3,51,0.22,45,0.22,45,"上光下砂",6,"并联","右下角"]
[227,"3.5","320*480","FD035HV10-S","2016-10-20",null,{"v":54.6,"d":"54.60"},{"v":82.8,"d":"82.80"},{"v":2.3,"d":"2.30"},"龙腾 C035SWN1-1",0.2,12,"ILI9488",300,"1-lane MIPI","焊接",0.8,16,0.22,45,0.22,45,"上光下砂",6,"3S2P","右下角"]
[228,"3.5","320*480","FD035HV11-H-RT",null,"MP",{"v":55.5,"d":"55.50"},84.95,3.65,"龙腾 C035SWN1-1",0.4,12,"ILI9488",300,"RGB 18-BIT","上接",0.5,45,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",6,"并联","右下角",null,"FD035HV11-H-RT由FD035HV11-L改翰彩玻璃，加TP"]
[228,"3.5","320*480","FD035HV13-S",null,null,54.48,84.71,{"v":2.4,"d":"2.40"},"深超 CT035TN01",0.4,12,"ILI9488",300,"RGB 18-BIT","下接",0.5,40,0.22,45,0.22,45,"上光下砂",6,"串联","右下角"]
[229,"3.5","320*480","FD035HV14S-A",null,"MP",{"v":55.5,"d":"55.50"},84.95,{"v":2.5,"d":"2.50"},"深超 CT035TN01",0.4,12,"ILI9488",300,"MCU 16/8-bit","焊接",0.8,37,0.22,45,0.22,45,"上光下砂",6,"并联","右下角"]
[228,"3.5","320*480","FD035HV15S-RT-A",null,"未开",{"v":55.5,"d":"55.50"},84.95,3.65,"龙腾 C035SWN1-1",0.4,12,"ILI9488",300,"MCU 8-bit","下接",0.5,24,0.22,45,0.22,45,"上光下砂",6,"并联","右下角",null,"FD035HV11-H-RT由FD035HV11-L改接口，加TP"]
[231,"3.5","320*480","FD035HV16H-RT-B",null,"MP",54.48,84.71,{"v":3,"d":"3.00"},"翰彩 HSD035B7N1-D02",0.4,12,"ILI9488",300,"RGB 18-BIT","下接",0.3,45,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",6,"串联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV17H-RT-C",null,"MP",54.48,84.71,{"v":3,"d":"3.00"},"翰彩 HSD035B7N1-D02",0.4,12,"ILI9488",300,"RGB 18-BIT","下接",0.3,45,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",6,"串联","右下角"]
[229,"3.5","320*480","FD035HV18H-RT-B",null,"MP",54.48,84.71,{"v":3,"d":"3.00"},"翰彩 HSD035B7N1-D02",0.4,12,"ILI9488",300,"RGB 18-BIT","下接\nAXK840125W",0.4,40,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",6,"串联","右下角"]
[225,"3.5","320*480","FD035HV19H-A","2016-09-26",null,{"v":55.5,"d":"55.50"},84.95,3.45,"翰彩 HSD035B7N1-D02",0.4,12,"ILI9488",300,"RGB 24BIT\n引出IM0-IM2","下接",0.3,45,0.22,45,0.22,45,"上光下砂",6,"串联","右下角"]
[231,"3.5","320*480","FD035HV20S-RT-A",null,"MP",{"v":55.5,"d":"55.50"},84.95,3.65,"深超 CT035TN01",0.4,12,"ILI9488",300,"MCU 16-bit","下接",0.5,40,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",6,"并联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV22M-A",null,null,{"v":54.5,"d":"54.50"},{"v":83,"d":"83.00"},2.15,"奇美 F03516-01V",0.225,12,"ILI9488",300,"RGB 18-BIT","上接",0.5,40,0.22,45,0.22,45,"上光下砂",6,"并联","右下角"]
[228,"3.5","320*480","FD035HV23H-RT-A",null,null,54.48,84.71,{"v":3,"d":"3.00"},"翰彩 HSD035B7N1-D02",0.4,12,"ILI9488",300,"RGB 18-BIT","上接",0.3,45,0.22,45,0.22,45,"上光下砂",6,"串联","右下角",null,"35HV23由35HV16改铁框"]
[229,"3.5","320*480","FD035HV24H-A",null,"MP",54.48,84.71,{"v":2,"d":"2.00"},"翰彩 HSD035B7N1-D02",0.4,12,"ILI9488",300,"RGB 18-BIT","下接",0.5,40,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",6,"并联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV25H-RT-A",null,"未开",54.48,84.71,{"v":3,"d":"3.00"},"翰彩 HSD035B7N1-D02",0.4,12,"ILI9488",300,"RGB 18-BIT","下接",0.5,40,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",6,"并联","右下角"]
[228,"3.5","320*480","FD035HV26M-RT-A",null,"未开",54.48,84.71,{"v":3,"d":"3.00"},"奇美 F03516-01V",0.4,12,"ILI9488",300,"RGB 18-BIT","下接",0.5,40,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",6,"并联","右下角"]
[229,"3.5","320*480","FD035HV27H-A",null,"未开",54.48,84.71,{"v":2,"d":"2.00"},"翰彩 HSD035B7N1-D02",0.4,12,"ILI9488",300,"MCU 18/9-bit","焊接",0.8,46,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",6,"并联","右下角"]
[229,"3.5","320*480","FD035HV28S-A",null,"未开",54.48,84.71,{"v":2,"d":"2.00"},"深超 CT035TN01",0.4,12,"ILI9488",300,"MCU 8-bit","上接",0.3,39,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",6,"并联","右下角"]
[null,"3.5","320*240","FD035Q29Q-A",null,null,{"v":76.9,"d":"76.90"},{"v":63.9,"d":"63.90"},{"v":3.2,"d":"3.20"},"奇美 3.5横屏",null,12,"HX8238D",300,"RGB 24-BIT","下接",0.5,54,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",6,"串联","右下角"]
[231,"3.5","320*480","FD035HV30S-A",null,"MP",54.48,84.71,{"v":3,"d":"3.00"},"深超 CT035TN01",0.4,12,"ILI9488",300,"RGB 18-BIT","下接",0.3,45,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",6,"串联","右下角",null,"FD035HV30S-A由FD035HV16H-RT-B改为深超玻璃减薄去掉TP"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV35S-A",null,null,54.66,82.94,2.25,"CT035TN01",0.4,12,"ILI9488",300,"MCU 8bit",null,0.3,39,0.22,45,0.22,45,"TV上细砂下光",6,"并联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV40M-R-A",null,null,53.36,82.93,{"v":3.1,"d":"3.10"},"F03516-01V",0.4,"ALL","ILI9488",300,"RGB 16BIT",null,0.3,40,0.08,0,0.08,90,null,6,"并联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV41H-R-A",null,null,54.48,84.71,3.06,"HSD035F7N1-D02",0.4,6,"ILI9488",300,"18bit RGB",null,0.3,45,0.22,45,0.22,45,null,6,"串联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV41H-R-B",null,null,54.38,84.61,3.05,"HSD035F7N1-D02",0.4,6,"ILI9488",300,"18bit RGB",null,0.3,45,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"串联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV42H-R-A",null,null,54.48,84.47,{"v":3.1,"d":"3.10"},"HSD035F7N1-C02",0.4,6,"ILI9488",300,"18bit RGB",null,0.3,45,0.22,45,0.22,45,null,6,"串联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV43H-R-A",null,null,54.48,84.47,{"v":3.1,"d":"3.10"},"HSD035F7N1-C02",0.4,6,"ILI9488",300,"18bit RGB",null,0.3,45,0.22,45,0.22,45,null,6,"串联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV45S-A",null,null,{"v":55.5,"d":"55.50"},84.95,{"v":2.5,"d":"2.50"},"PH035NA-01B",0.4,12,"ILI9488",300,"16bit MCU",null,0.3,45,0.22,45,0.22,45,null,6,"并联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV48S-A",null,null,{"v":54.5,"d":"54.50"},{"v":83,"d":"83.00"},2.19,"PH035NA-01B",0.4,12,"ST7796S",300,"4线SPI",null,0.4,14,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"并联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV49H-R-A",null,null,{"v":60.1,"d":"60.10"},{"v":101.1,"d":"101.10"},3.43,"HSD035F7N1-D02",0.4,6,"ILI9488",300,"18bit RGB",null,0.3,45,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"串联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV49H-R-B",null,null,{"v":60.1,"d":"60.10"},{"v":101.1,"d":"101.10"},3.43,"HSD035F7N1-D02",0.4,6,"ILI9488",300,"18bit RGB",null,0.3,45,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"串联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV50S-A",null,null,{"v":60.1,"d":"60.10"},{"v":101.1,"d":"101.10"},3.43,"HSD035F7N1-D02",0.4,12,"ILI9486L",300,"MCUI16","",0.3,44,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"并联","右下角"]
[228,"3.5","320*480","FD035HV51H-R-A",null,null,{"v":55.5,"d":"55.50"},84.95,3.65,"HSD035F7N1-A02",0.4,12,"ILI9488",300,"16bit MCU","",0.3,45,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"并联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV52H-R-A",null,null,{"v":55.5,"d":"55.50"},84.95,3.65,"HSD035F7N1-A02",0.4,12,"ILI9488",300,"16bit MCU",null,0.3,45,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"并联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV53H-R-A",null,null,54.48,84.71,3.06,"HSD035F7N1-D02",0.4,6,"ILI9488",300,"18bit RGB",null,0.3,45,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"串联","右下角"]
[230,"3.5","320*480","FD035HV54H-R-A",null,null,{"v":55.8,"d":"55.80"},96.38,3.55,"HSD035F7N1-C02",0.4,6,"ILI9488",300,"16bit MCU",null,0.3,40,0.17,45,0.17,45,"EWV上粗砂下光",6,"串联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV57H-R-A",null,null,54.48,84.71,{"v":3,"d":"3.00"},"HSD035F7N1-D02",0.4,6,"ILI9488",300,"18bit RGB",null,0.3,45,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"串联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV60S-R-A ",null,null,{"v":55.5,"d":"55.50"},84.95,3.65,"PH035NA-01B",0.4,6,"ILI9488",300,"4SPI",null,0.3,50,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"并联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV60S-R-B",null,null,{"v":55.5,"d":"55.50"},84.95,3.65,"PH035NA-01B",0.4,12,"ILI9488",300,"4SPI",null,0.3,50,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"并联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV60S-R-C1",null,null,{"v":55.5,"d":"55.50"},84.95,3.65,"PH035NA-01B",0.4,12,"ST7796S",300,"4SPI",null,0.3,50,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"并联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV61S-R-A",null,null,54.48,84.71,{"v":3,"d":"3.00"},"PH035NA-01B",0.4,12,"ILI9488",300,"3线RGB 18bit",null,0.3,45,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"串联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV62S-R-A",null,null,54.48,84.71,{"v":3,"d":"3.00"},"PH035NA-01B",0.4,12,"ILI9488",300,"3线RGB 16bit",null,0.3,45,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"串联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV65M-A",null,null,53.36,82.93,2.14,"F03516-01V",0.4,"ALL","ILI9488",300,"RGB 24BIT",null,0.3,40,0.13,0,0.13,90,"IPS上油砂下光",6,"串联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV67S-A",null,null,{"v":55.5,"d":"55.50"},84.95,{"v":2.5,"d":"2.50"},"PH035NA-01B",0.4,6,"ILI9488",300,"RGB 24BIT",null,0.3,24,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"并联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV69S-C-A",null,null,55.16,85.39,3.62,"PH035NA-01B",0.4,6,"ILI9488",300,"18bit RGB",null,0.3,45,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"串联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV70H-R-A",null,null,60.94,107.54,5.36,"HSD035F7N1-A02",0.4,12,"ILI9488",300,"16bit MCU",null,0.3,45,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"并联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV71H-R-A",null,null,60.94,107.54,5.36,"HSD035F7N1-A02",0.4,12,"ILI9488",300,"16bit MCU",null,0.3,45,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"并联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV72S-RT-A",null,null,{"v":55.5,"d":"55.50"},84.95,3.65,"CT035TN01",0.4,12,"ILI9488",300,"16bit MCU",null,0.3,40,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"并联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV73S-R-A",null,null,{"v":55.5,"d":"55.50"},84.95,3.65,"CT035TN01",0.4,12,"ILI9488",300,"16bit MCU",null,0.3,40,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"并联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV78S-R-A",null,null,54.48,84.71,{"v":3.2,"d":"3.20"},"PH035NA-01B",0.4,6,"ILI9488",300,"MCU16bit",null,0.3,40,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"并联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV81M-A",null,null,53.36,82.93,2.14,"F03516-01V",0.4,"ALL","ILI9488",300,"RGB 24BIT",null,0.3,45,0.13,0,0.13,90,"IPS上细砂下光",6,"串联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV83H-R-A",null,null,54.48,84.71,3.24,"HSD035F7N1-C02",0.4,6,"ILI9488",300,"3lineRGB 18bit",null,0.3,45,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下增亮",6,"串联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV87M-R-A",null,null,54.48,84.71,3.05,"F03516-01V",0.4,"ALL","ILI9488",300,"RGB 18BIT",null,0.3,45,0.13,0,0.15,90,"IPS上粗砂下增亮",6,"串联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV90S-A",null,null,54.48,84.71,2.35,"PH035NA-01B",0.4,6,"ILI9488",300,"RGB16bit",null,0.3,39,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下增亮",6,"串联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV96S-A",null,null,{"v":55.5,"d":"55.50"},84.95,{"v":2.5,"d":"2.50"},"PH035NA-01B",0.4,6,"ILI9488",300,"RGB16bit",null,0.3,50,0.15,45,0.15,45,"TV上细砂下光",6,"串联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV98S-A",null,null,{"v":54.5,"d":"54.50"},{"v":83,"d":"83.00"},2.15,"PH035NA-01B",0.4,12,"ST7796S",300,"RGB18bit",null,0.3,39,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"串联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV102H-A",null,null,54.48,84.71,{"v":2,"d":"2.00"},"HSD035F7N1-C02",0.25,6,"ILI9488",300,"RGB 16BIT",null,0.3,40,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"串联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV104H-RT-C",null,null,54.48,84.71,{"v":3,"d":"3.00"},"HSD035F7N1-C02",0.25,6,"ILI9488",300,"18bit RGB",null,0.3,45,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"串联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035Q56T-A",null,null,{"v":76.4,"d":"76.40"},{"v":63.4,"d":"63.40"},3.05,"TM035KYH02",0.5,12,"NV3035C",300,"RGB24-BIT",null,0.3,54,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"串联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035Q58D-A",null,null,{"v":76.9,"d":"76.90"},{"v":63.9,"d":"63.90"},3.06,"SDN35005D5107",0.5,6,"SSD2119",300,"18bit RGB",null,0.3,50,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"串联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035Q79H-A",null,null,{"v":76.9,"d":"76.90"},{"v":63.9,"d":"63.90"},3.15,"HSD035B3N2-A00",0.4,"ALL","ST7272A",300,"RGB24-BIT",null,0.3,54,0.15,83,0.13,7,"EWV上粗砂下光",6,"串联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035Q80H-C-A",null,null,{"v":76.9,"d":"76.90"},{"v":63.9,"d":"63.90"},4.75,"HSD035B3N2-A00",0.4,"ALL","ST7272A",300,"RGB 24BIT",null,0.3,50,0.17,173,0.17,97,"IPS上粗砂下增亮",6,"串联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035Q82B-A",null,null,{"v":76.9,"d":"76.90"},{"v":63.9,"d":"63.90"},3.15,"GV035QVQ-N80-1QP0",0.4,"ALL","ST7272A",300,"RGB24-BIT",null,0.3,54,0.15,83,0.15,7,"IPS上细砂下光",6,"串联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035Q94H-A",null,null,{"v":76.9,"d":"76.90"},{"v":63.9,"d":"63.90"},3.15,"HSD035B3N2-A00",0.4,"ALL","ST7272A",300,"RGB24-BIT",null,0.3,54,0.15,173,0.15,97,"IPS上粗砂下增亮",6,"串联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035Q100T-A",null,null,{"v":76.9,"d":"76.90"},{"v":63.9,"d":"63.90"},{"v":3.1,"d":"3.10"},"TM035KYH02",0.5,"ALL","ST7272A",300,"RGB24-BIT",null,0.3,54,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"并联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035Q101M-A",null,null,{"v":76.9,"d":"76.90"},{"v":63.9,"d":"63.90"},{"v":3.1,"d":"3.10"},"F350701D",0.5,12,"HX8238-A",300,"RGB24-BIT",null,0.3,54,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"串联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035WV95B-A",null,null,51.32,96.61,{"v":3.3,"d":"3.30"},"PV035WVU-N80-2QP0",0.4,"ALL","ST7701S",300,"RGB24bit",null,0.3,51,0.15,0,0.15,90,"IPS上粗砂下增亮",7,"串联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HD128S-A",null,null,{"v":76.9,"d":"76.90"},{"v":63.9,"d":"63.90"},{"v":3.1,"d":"3.10"},"ZH035IA-01A",0.5,"ALL","ST7703",300,"RGB24bit",null,0.3,25,0.15,0,0.15,90,"IPS上细砂下光",6,"串联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HD140S-A",null,null,{"v":76.9,"d":"76.90"},{"v":63.9,"d":"63.90"},{"v":3.1,"d":"3.10"},"ZH035IA-01A",0.5,"ALL","ST7703",300,"RGB24bit",null,0.3,25,0.15,0,0.15,90,"IPS上粗砂下增亮",6,"并联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HD145S-A",null,null,{"v":76.9,"d":"76.90"},{"v":63.9,"d":"63.90"},{"v":3.1,"d":"3.10"},"ZH035IA-01A",0.5,"ALL","NV3052C",300,"RGB24bit",null,0.3,54,0.15,0,0.15,90,"IPS上粗砂下增亮",6,"并联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV104H-RT-C",null,null,54.48,84.71,{"v":3,"d":"3.00"},"HSD035F7N1-C02",0.5,6,"ILI9488",300,"18bit RGB",null,0.3,54,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"串联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV105S-C-A",null,null,{"v":56,"d":"56.00"},95.02,{"v":3.7,"d":"3.70"},"PH035NA-01B",0.4,6,"ILI9488",300,"18bit RGB",null,0.3,40,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"并联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV110H-R-A",null,null,{"v":55.5,"d":"55.50"},84.95,3.65,"HSD035F7N1-A02",0.4,12,"ILI9488",300,"16bit MCU",null,0.3,45,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"并联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV111S-A",null,null,{"v":55.5,"d":"55.50"},84.95,{"v":2.5,"d":"2.50"},"PH035NA-01B",0.4,6,"ILI9488",300,"16bit MCU",null,0.3,45,0.22,45,0.22,45,"EWV上光片下粗砂",6,"并联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV112S-A",null,null,{"v":56,"d":"56.00"},95.02,{"v":3.7,"d":"3.70"},"PH035NA-01B",0.4,6,"ILI9488",300,"18bit RGB",null,0.3,40,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"并联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV113B-R-A",null,null,54.36,84.61,3.05,"PV035HVU-N80",0.4,"ALL","ST7796SV-G5",300,"RGB 18BIT",null,0.3,45,0.13,0,0.15,90,"IPS上粗砂下增亮",6,"串联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV115S-A",null,null,{"v":55.5,"d":"55.50"},84.95,{"v":2.5,"d":"2.50"},"PH035NA-01B",0.4,12,"ILI9488L",300,"MCUI16",null,0.3,44,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"并联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV117S-A",null,null,{"v":55.5,"d":"55.50"},84.95,{"v":2.5,"d":"2.50"},"PH035NA-01B",0.4,12,"ILI9488L",300,"MCUI16",null,0.3,44,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"并联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV119H-A",null,null,42.72,60.26,{"v":3.5,"d":"3.50"},"HSD035F7N1-D02",0.4,12,"ILI9488",300,"18bit RGB",null,0.3,20,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",4,"并联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV124H-A",null,null,54.36,84.61,2.05,"HSD035F7N1-D02",0.4,6,"ILI9488",300,"18bit RGB",null,0.3,40,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"串联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV126S-A",null,null,54.36,84.61,2.05,"PH035NA-01B",0.4,12,"ILI9488",300,"MCUI16",null,0.3,45,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"并联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV113B-R-A",null,null,54.36,84.61,3.05,"PV035HVU-N80",0.4,"ALL","ILI9488",300,"RGB 18BIT",null,0.3,45,0.13,0,0.15,90,"IPS上粗砂下增亮",6,"串联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV143S-A",null,null,{"v":55.5,"d":"55.50"},84.95,{"v":2.5,"d":"2.50"},"PH035NA-01B",0.4,6,"ILI9488",300,"MCUI16",null,0.3,40,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"并联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV144H-R-A",null,null,{"v":54.5,"d":"54.50"},{"v":83,"d":"83.00"},{"v":3.3,"d":"3.30"},"HSD035B7N1",0.4,6,"ST7796U",300,"MCUI16",null,0.3,45,0.13,45,0.13,45,"EWV上粗砂下光",6,"串联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV147S-A",null,null,54.48,84.71,2.19,"PH035NA-01B",0.4,6,"ST7796U-G5",300,"MCUI16",null,0.3,39,0.15,45,0.15,45,"TV上细砂下光",6,"并联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV148S-A",null,null,{"v":54.5,"d":"54.50"},{"v":83,"d":"83.00"},{"v":2.1,"d":"2.10"},"PH035NA-01B",0.4,6,"ST7796U-G5",300,"MCUI16",null,0.3,39,0.15,45,0.15,45,"TV上细砂下光",6,"并联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035HV149H-A",null,null,54.48,84.71,{"v":2.3,"d":"2.30"},"HSD035B7N1",0.4,6,"ST7796SV-G5",300,null,null,0.3,20,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光"]
[null,"3.5","320*480","FD035Q114H-A",null,null,{"v":76.9,"d":"76.90"},{"v":63.9,"d":"63.90"},3.15,"HSD035B3N2-A00",0.4,"ALL","ST7272A",300,null,null,0.3,50,0.15,83,0.15,7,"IPS上细砂下增亮",6,"串联","右下角"]
[null,"3.5","320*480","FD035Q120T-R-A",null,null,{"v":76.9,"d":"76.90"},{"v":63.9,"d":"63.90"},{"v":4.3,"d":"4.30"},"TM035KYH02",0.4,12,"NV3035C",300,"RGB24",null,0.3,54,0.22,45,0.22,45,"EWV上粗砂下光",6,"串联","右下角"]
[null,"3.5","320*480",{"$nulls":10},300]
[null,"3.5","320*480"]
[null,"3.5","320*480"]
[null,"3.5","320*480"]
[]
[]
[231,{"$nulls":14},""]
[246,"3.97","480*800","FD040WV01-B-CT","2016-10-14",null,57.14,96.85,{"v":2,"d":"2.00"},"京东方BF039WVQ-100",0.25,"ALL","ILI9806H",310,"MCU 16-BIT","上接",0.5,32,0.13,0,0.13,90,"上砂下光",8,"串联","右下角"]
[null,"3.97","480*800","FDT040WV02-S-CT",null,null,57.14,96.85,3.65,"深超 CD040JN13",0.4,12,"ILI9806H",310,"MCU 16-BIT","上接",0.5,45,0.22,45,0.22,45,"上砂下增光",8,"并联","右下角"]
[246,"3.97","480*800","FD040WV03-S-CT","2016-10-14","MP",59.14,106.73,3.65,"深超 CD040JN13",0.4,12,"RM68180",310,"MCU 16-BIT","上接",0.5,32,0.13,0,0.13,45,"上砂下增光",8,"并联","右下角",null,"A0版IC是8009A"]
[246,"3.97","480*800","FD040WV04-S-CT","2016-10-14","MP",{"v":61.8,"d":"61.80"},{"v":123.8,"d":"123.80"},3.75,"深超 CD040JN13",0.4,12,"RM68180",310,"MCU 16-BIT","上接",0.5,32,0.22,45,0.22,45,"上砂下增光",8,"串联","右下角"]
[246,"3.97","480*800","FD040WV05-S","2016-10-14","MP",57.14,96.85,2.25,"深超 CD040JN13",0.4,12,"RM68180",310,"MCU 16-BIT","上接",0.5,32,0.22,45,0.22,45,"上砂下增光",8,"并联","右下角",null,"由FD040WV03改FPC"]
[229,"3.97","480*800","FDT040WV06-S",null,null,57.14,96.85,2.25,"深超 CD040JN13",0.4,12,"ILI9806E",310,"MIPI \nBM20B(0.8)-34DP-0.4V(51)公座","公座",0.4,34,0.22,45,0.22,45,"上砂下增光",8,"串联","右下角"]
[230,"3.97","480*800","FDT040WV08S-A",null,null,57.14,96.85,2.25,"深超 CD040JN13",0.4,12,"RM68180",310,"RGB 24-BIT","上接",0.5,40,0.22,45,0.22,45,"上砂下增光",8,"4串2并","右下角"]
[231,"3.97","480*800","FD040WV09S-A",null,null,57.14,96.85,2.25,"深超 CD040JN13",0.4,12,"ILI9806E",310,"MIPI","上接",0.3,25,0.22,45,0.22,45,"上砂下增光",8,"串联","右下角"]
[229,"3.97","480*800","FD040WV10H-RT-A",null,"MP",57.14,96.85,{"v":3.1,"d":"3.10"},"翰彩 HSD040B8W8-A",0.2,"ALL","ILI9806E-2C",310,"RGB 24-BIT\n引出IM0,IM2","下接",0.3,51,0.13,83,0.13,7,"IPS上细砂下光片",8,"串联","右下角"]
[230,"3.97","480*800","FD040WV11H-RT-A",null,"MP",57.14,96.85,{"v":3.2,"d":"3.20"},"翰彩 HSD040B8W8-A",0.2,"ALL","ILI9806E-2C",310,"RGB 24-BIT\n引出IM0-IM3","下接",0.3,51,0.13,83,0.13,7,"IPS上细砂下光片",8,"串联","右下角"]
[231,"3.97","480*800","FD040WV12H-RT-A",null,"MP",57.14,96.85,{"v":3.2,"d":"3.20"},"翰彩 HSD040B8W8-A",0.2,"ALL","ILI9806E-2C",310,"RGB 18-BIT","上接",0.3,39,0.13,83,0.13,7,"IPS上细砂下光片",8,"串联","右下角"]
[null,"3.97","480*800","FD040WV12H-RT-A",null,null,57.14,96.85,{"v":3.2,"d":"3.20"},"翰彩 HSD040B8W9-A01",0.2,"ALL","NT35510SH",310,"MCU 16-BIT \n引出IM0-IM2\n亚奇:Ok-01M040-04","下接",0.4,40,0.22,45,0.22,45,"IPS上细砂下光片",6,"并联","右下角"]
[null,"3.97","480*800","FD040WV14S-A",null,null,{"v":55.4,"d":"55.40"},{"v":93.9,"d":"93.90"},{"v":1,"d":"1.00"},"深超 CD040JN13",0.4,12,"NT35510",310,"RGB 18-BIT","下接",0.5,30,0.22,45,0.22,45,"上贴白玻璃下贴FOG",{"$nulls":4},"无背光，白玻璃尺寸：60.4*95.95*1.04"]
[null,"3.97","480*800","FD040WV15S-A",null,"待确认",57.14,96.85,3.35,"深超 CD040JN13",0.4,12,"ILI9806E",310,"RGB 18-BIT","上接",0.5,40,0.22,45,0.22,45,"上砂下增光",8,"串联","右下角"]
[null,"3.97","480*800","FD040WV16S-RT-A",null,"待确认",57.14,96.85,3.35,"深超 CD040JN13",0.4,12,"RM68180",310,"MCU 16-BIT","上接",0.5,40,0.22,45,0.22,45,"上砂下增光",8,"串联","右下角",null,"由FD040WV03-S-CT改为RTP"]
[228,{"$nulls":14},""]
[]
[]
[230,{"$nulls":14},""]
[{"$nulls":15},""]
[{"$nulls":15},""]
[null,"4.3","480*272","FD043WQ03Q-A",null,"MP",{"v":67.2,"d":"67.20"},{"v":105.5,"d":"105.50"},{"v":2.9,"d":"2.90"},"F043A11-601",0.4,12,"ST7282",250,"RGB 24-BIT","上接",0.5,40,0.11,45,0.13,45,"上砂下光",7,"串联","左下角"]
[null,"4.3","480*272","FD043WQ03Q-RT-A",null,"MP",{"v":67.2,"d":"67.20"},{"v":105.5,"d":"105.50"},4.05,"F043A11-601",0.4,12,"ST7282",250,"RGB 24-BIT","上接",0.5,40,0.11,45,0.13,45,"上砂下光",7,"串联","左下角",null,"由FD043WQ03Q-A加RTP"]
[null,"4.3","480*272","FD043WQ03Q-CT-A",null,null,{"v":67.2,"d":"67.20"},{"v":105.5,"d":"105.50"},4.58,"F043A11-601",0.4,12,"ST7282",250,"RGB 24-BIT","上接",0.5,40,0.11,45,0.13,45,"上砂下光",7,"串联","左下角",null,"由FD043WQ03Q-A加CTP"]
[null,"4.3","480*272","FD043WQ04C-A",null,null,66.55,{"v":104.9,"d":"104.90"},{"v":3.8,"d":"3.80"},"CLAG 043JE01",0.4,12,"OTA5180A",250,"RGB 24-BIT","上接",0.5,45,0.11,45,0.13,45,"上砂下光",10,"串联","左下角"]
[null,"4.3","480*272","FD043WQ05C-RT-A",null,"MP",{"v":67.2,"d":"67.20"},{"v":105.5,"d":"105.50"},{"v":4.1,"d":"4.10"},"CLAG 043JE01",0.4,12,"OTA5180A",250,"RGB 24-BIT","上接",0.5,40,0.11,45,0.13,45,"上砂下光",7,"串联","左下角"]
[230,"4.3","480*800","FD043WV08B-A",null,"MP",{"v":62.4,"d":"62.40"},{"v":105.4,"d":"105.40"},2.15,"BV043WVL-N50-1Q00",0.2,"ALL","NT35510",350,"RGB 24-BIT\n引出IM0-IM1","上接",0.3,45,0.11,45,0.13,45,"上砂下光",8,"串联","左下角"]
[230,"4.3","480*800","FD043WV09B-A",null,null,{"v":62.4,"d":"62.40"},{"v":105.4,"d":"105.40"},2.15,"BV043WVL-N50-1Q00",0.2,"ALL","NT35510",350,"MCU 24-BIT","上接",0.3,45,0.11,45,0.13,45,"上砂下光",8,"串联","左下角"]
[null,"4.3","480*272","FD043WQ10Q-A",null,null,{"v":67.1,"d":"67.10"},{"v":105.4,"d":"105.40"},2.95,"F043A11-601",null,12,"ST7282",350,"RGB 24-BIT","上接",0.5,40,0.11,45,0.13,45,"上砂下光",8,"串联","左下角",null,"由FD043WQ03Q-A改为8颗灯"]
[null,"4.3","480*272","FD043WQ12Q-CT-A",null,null,{"v":67.2,"d":"67.20"},{"v":105.5,"d":"105.50"},4.05,"F043A11-601",0.4,12,"ST7282",250,"RGB 24-BIT","上接",0.5,40,0.11,45,0.13,45,"上砂下光",7,"串联","左下角",null,"由FD043WQ03Q-A加CTP"]
[{"$nulls":15},""]
[]
[]
[]
[{"$nulls":15},""]
[{"$nulls":15},""]
[250,"5.0","480*854","FD050WV01-L-CT","2012-12-10","MP",{"v":71.1,"d":"71.10"},{"v":119.3,"d":"119.30"},2.86,"龙腾 C050SWYG",0.5,12,"ILI9806E",200,"RGB24-BIT","上接",0.5,40,0.13,0,0.13,90,"上砂下光",12,"6S2P","左下角"]
[null,"5.0","480*854","FD050WV05L-CT-A",null,"MP",{"v":69.7,"d":"69.70"},172.45,3.76,"龙腾 C050SWYG",0.5,12,"ILI9806E",200,"RGB24-BIT","上接",0.5,40,0.13,0,0.13,90,"上砂下光",12,"6S2P","左下角",null,"由FD050WV01-L-CT改为长TP"]
[null,"5.0","480*854","FD050WV07L-RT-A",null,"MP",76.24,121.65,{"v":7.4,"d":"7.40"},"龙腾 C050SWYG",0.5,12,"ILI9806E",200,"RGB24-BIT","上接",0.5,40,0.13,0,0.13,90,"上砂下光",12,"6S2P","左下角",null,"由FD050WV01-L-CT改为RTP加胶框"]
[250,"5.0","480*854","FD050WV08L-CT-A","2012-12-10","MP",{"v":70.9,"d":"70.90"},{"v":133.9,"d":"133.90"},3.54,"龙腾 C050SWYG",0.5,12,"ILI9806E",200,"RGB24-BIT","上接",0.5,40,0.13,0,0.13,90,"上砂下光",12,"6S2P","左下角",null,"由FD050WV01-L-CT改为圆角TP"]
[250,"5.0","480*854","FD050WV09-L","2012-12-10","MP",{"v":65.3,"d":"65.30"},{"v":119.3,"d":"119.30"},2.16,"龙腾 C050SWYG",0.5,12,"ILI9806E",200,"RGB24-BIT","上接",0.5,40,0.13,0,0.13,90,"上砂下光",12,"6S2P","左下角",null,"由FD050WV01-L-CT去掉TP"]
[250,"5.0","480*854","FD050WV10H-CT-A","2012-12-10",null,{"v":65.3,"d":"65.30"},{"v":119.3,"d":"119.30"},2.16,"HSD050B8W8-P00",0.25,"ALL","NT35510",200,"RGB24-BIT","上接",0.5,40,0.13,0,0.13,90,"上砂下光",12,"6S2P","左下角",null,"由FD050WV01-L-CT去TP，改为HSD玻璃和NT35510的IC"]
[null,"5.0","480*854","FD050WV11H-RT-A",null,null,76.24,121.65,{"v":7.4,"d":"7.40"},"HSD050B8W8-P00",0.25,"ALL","ILI9806E",200,"RGB24-BIT","上接",0.5,40,0.13,0,0.13,90,"上砂下光",12,"6S2P","左下角",null,"由FD050WV07L-RT-A改为HSD玻璃"]
[null,"5.0","480*854","FD050WV12H-RT-A",null,null,{"v":71.6,"d":"71.60"},{"v":131.1,"d":"131.10"},{"v":7.4,"d":"7.40"},"HSD050B8W8-P00",0.25,"ALL","ILI9806E",200,"RGB24-BIT","上接",0.5,40,0.13,0,0.13,90,"上砂下光",12,"6S2P","左下角",null,"由FD050WV07L-RT-A改为HSD玻璃"]
[null,"5.0","720*1280","FD050HD13H-CT-A",null,"待确认",{"v":67.7,"d":"67.70"},{"v":139.8,"d":"139.80"},3.16,"HSD050BHW4-C00",0.25,"ALL","HX8394F",200,"MIPI","上接",0.5,30,0.13,0,0.13,90,"上砂下光"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":15},""]
[null,"5.5","720*1280","FD055HD01C-A",null,null,{"v":79,"d":"79.00"},{"v":139.7,"d":"139.70"},2.85,"CLAG055WF41",0.2,"ALL","NT35521",200,"MIPI 4 ","上接\nGB042-30P-H10-E3000",0.4,30,0.13,90,0.15,0,"上增亮下砂",14,"7S2P","右下角"]
{"$rows_empty":7}
[null,"5.7","720*1440","FD057HD01L-A",null,null,{"v":66.8,"d":"66.80"},{"v":135.2,"d":"135.20"},{"v":0.8,"d":"0.80"},null,null,"ALL","ICN9706, HX8394F"]
[]
[]
[]
[null,"7.0","800*480","FD070WV03S-A",null,null,{"v":164.9,"d":"164.90"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":5.7,"d":"5.70"},"HH070NA-02C",0.5,6,"EK9713CA\nEK73002ACGB",300,"RGB24-BIT","上接",0.5,50,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",21,"3S7P","中偏左"]
[null,"7.0","800*480","FD070WV04C-A\n(T070TN92F V02)",null,"MP",{"v":164.9,"d":"164.90"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":5.7,"d":"5.70"},"HH070NA-02C",0.5,6,"EK9713CA\nEK73002ACGB",300,"RGB24-BIT","上接",0.5,50,0.22,45,0.22,45,"上砂下光",21,"3S7P","中偏左"]
[null,"7.0","800*1280","FD070HD10C-A",null,null,99.64,160.87,2.515,null,null,"ALL","ILI9881C",{"$nulls":3},0.5,34,{"$nulls":5},20,"5S4P"]
[null,"7.0","800*1280","FD070HD41B-C-A",null,null,{"v":103,"d":"103.00"},{"v":174,"d":"174.00"},3.73,"TV070WXU-NW0",0.4,"ALL","JD9366"]
[null,"7.0","600*1024","FD070HD45B-A",null,null,{"v":94.5,"d":"94.50"},{"v":163,"d":"163.00"},2.53,null,null,"ALL","OTA7290B-C",{"$nulls":3},0.3,{"$nulls":6},18,"2S9P","中偏左"]
[null,"7.0","800*1280","FD070SV58B-A",null,null,{"v":103,"d":"103.00"},{"v":174,"d":"174.00"},3.81,null,null,12,"TBD",{"$nulls":10},18,"3S6P","中偏右"]
[null,"7.0","1024*600","FD070SV08B-A",null,null,{"v":164.8,"d":"164.80"},{"v":99.9,"d":"99.90"},2.75,null,null,"ALL","EK79001AF\nEK73215BCGA"]
[null,"7.0","1024*600","FD070SV15C-A",null,null,{"v":163.8,"d":"163.80"},{"v":97,"d":"97.00"},{"v":2.6,"d":"2.60"},null,null,"ALL","EK79007AD/ Gate IC EK73217BCGA",{"$nulls":3},0.3,40,{"$nulls":5},21]
[null,"7.0","1024*600","FD070SV18B-A",null,null,{"v":163.8,"d":"163.80"},{"v":97,"d":"97.00"},{"v":2.6,"d":"2.60"},"TV070WSU-N10-5QP0",0.5,"ALL","EK979007AD\nEK73217BCGA",null,"MIPI",null,0.3,30,{"$nulls":5},21]
[null,"7.0","1024*600","FD070SV19C-A",null,null,{"v":164,"d":"164.00"},{"v":97.2,"d":"97.20"},{"v":2.6,"d":"2.60"},"CLAG070NQ01",0.5,"ALL","HX8282A02\nHX8696",{"$nulls":3},0.3,40,{"$nulls":5},21]
[null,"7.0","1024*600","FD070SV22B-A",null,null,{"v":165,"d":"165.00"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":5.7,"d":"5.70"},null,null,6,"S:EK79001HJ2\nG:EK73215BCGA",{"$nulls":3},0.5,30,{"$nulls":5},21]
[null,"7.0","1024*600","FD070SV23B-A",null,null,{"v":164.9,"d":"164.90"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":2.8,"d":"2.80"},"TV070WSU-N10-5QP0",0.5,6,"HX8282A02\nHX8696",{"$nulls":3},{"v":0.35,"d":"0.4"},40,{"$nulls":5},21]
[null,"7.0","1024*600","FD070SV24H-A",null,null,{"v":164.1,"d":"164.10"},{"v":97.2,"d":"97.20"},{"v":2.6,"d":"2.60"},"HSD070BFW4-A00",0.4,"ALL","EK979007AD \nEK73217BCGA\n",{"$nulls":3},0.5,30,{"$nulls":5},21]
[null,"7.0","1024*600","FD070WV25B-C-A",null,null,207.09,137.11,4.35,null,null,"ALL","EK979007AD \nEK73217BCGA\n",{"$nulls":3},0.3,30,{"$nulls":5},21]
[null,"7.0","1024*600","FD070SV26B-C-A",null,null,{"v":165,"d":"165.00"},{"v":100,"d":"100.00"},7.82,"TV070WSQ-N10",0.5,"ALL","EK979007AD \nEK73217BCGA\n",{"$nulls":3},0.3,50,{"$nulls":5},27]
[null,"7.0","1024*600","FD070SV27B-A",null,null,{"v":164.9,"d":"164.90"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":2.8,"d":"2.80"},"TV070WSQ-N10",0.5,"ALL","EK979007AD \nEK73217BCGA\n",{"$nulls":3},{"v":0.35,"d":"0.4"},50,{"$nulls":5},21]
[null,"7.0","1024*600","FD070SV28-C-A",null,null,{"v":164.9,"d":"164.90"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":4.9,"d":"4.90"},null,null,6,{"$nulls":4},0.3,50,{"$nulls":5},15]
[null,"7.0","1024*600","FD070SV29-C-A",null,null,{"v":164.9,"d":"164.90"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":4.4,"d":"4.40"},null,null,6,{"$nulls":4},0.3,30,{"$nulls":5},15]
[null,"7.0","1024*600","FD070SV30-A",null,null,{"v":164.9,"d":"164.90"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":3.3,"d":"3.30"},null,null,6,{"$nulls":4},0.3,50,{"$nulls":5},15]
[null,"7.0","1024*600","FD070SV31B-C-A",null,null,{"v":165,"d":"165.00"},{"v":100,"d":"100.00"},7.82,null,null,"ALL","S:HX8282A01\nG:HX8696",{"$nulls":3},0.5,40,{"$nulls":5},27]
[null,"7.0","1024*600","FD070SV33B-A",null,null,{"v":164.9,"d":"164.90"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":3.5,"d":"3.50"},null,null,6,{"$nulls":4},0.3,50,{"$nulls":5},15]
[null,"7.0","1024*600","FD070SV39B-A",null,null,{"v":165,"d":"165.00"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":5.7,"d":"5.70"},"TT070WSQ-N13",0.5,12,"EK979007AD \nEK73217BCGA\n",{"$nulls":3},0.3,50,{"$nulls":5},33]
[null,"7.0","1024*600","FD070SV43B-C-A",null,null,{"v":164,"d":"164.00"},{"v":97,"d":"97.00"},{"v":2.6,"d":"2.60"},null,null,12,{"$nulls":4},0.5,50,{"$nulls":5},21]
[null,"7.0","1024*600","FD070SV44B-C-A",null,null,{"v":163.9,"d":"163.90"},{"v":97.1,"d":"97.10"},{"v":2.7,"d":"2.70"},"TV070WSU-N10-5QP0",0.5,12,"EK979007AD \nEK73217BCGA\n",{"$nulls":3},0.3,30,{"$nulls":5},24]
[null,"7.0","1024*600","FD070SV46B-A",null,null,{"v":163.9,"d":"163.90"},{"v":97.1,"d":"97.10"},{"v":2.7,"d":"2.70"},"TT070WSQ-N13",0.5,6,"EK979007AD \nEK73217BCGA\n",{"$nulls":3},0.3,30,{"$nulls":5},24]
[null,"7.0","1024*600","FD070SV59B-A",null,null,{"v":165,"d":"165.00"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":5.6,"d":"5.60"},"TV070WSU-N10-5QP0",0.5,"ALL","HX8282A02\nHX8696",{"$nulls":3},0.3,40,{"$nulls":5},33]
[null,"7.0","1024*600","FD070SV60B-A",null,null,{"v":164.9,"d":"164.90"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":2.8,"d":"2.80"},"TV070WSQ-N10-5QP0",0.5,"ALL","EK979007AD \nEK73217BCGA\n",{"$nulls":3},0.3,30,{"$nulls":5},27]
[null,"7.0","1024*600","FD070SV62B-A",null,null,{"v":165,"d":"165.00"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":5.7,"d":"5.70"},"TT070WSQ-N13",0.5,12,"EK979007AD \nEK73217BCGA\n",{"$nulls":3},0.3,50,{"$nulls":5},18]
[null,"7.0","1024*600","FD070SV64H-A",null,null,{"v":164.9,"d":"164.90"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":2.8,"d":"2.80"},"HSD070BFW4-A00",0.4,"ALL","EK979007AD \nEK73217BCGA\n"]
[null,"7.0","1024*600","FD070SV66H-A",null,null,163.82,{"v":97,"d":"97.00"},{"v":2.6,"d":"2.60"},"HSD070BFW4-A",0.4,"ALL","EK979007AD \nEK73217BCGA\n",{"$nulls":4},41,{"$nulls":5},24]
[null,"7.0","1024*600","FD070SV67B-C-A",null,null,{"v":176.4,"d":"176.40"},{"v":112.6,"d":"112.60"},{"v":4.8,"d":"4.80"},"TV070WSQ-N10-5QP0",0.5,"ALL","EK979007AD \nEK73217BCGA\n",{"$nulls":3},0.3,30,{"$nulls":5},27]
[null,"7.0","1024*600","FD070SV68B-C-A",null,null,{"v":177.3,"d":"177.30"},{"v":115.3,"d":"115.30"},{"v":4.5,"d":"4.50"},"TV070WSQ-N10-5QP0",0.5,"ALL","EK979007AD \nEK73217BCGA\n",{"$nulls":3},0.3,30,{"$nulls":5},27]
[null,"7.0","1024*600","FD070SV70B-A",null,null,{"v":167.8,"d":"167.80"},{"v":97,"d":"97.00"},4.05,null,null,"ALL","GT911",{"$nulls":3},{"v":0.35,"d":"0.4"},50,{"$nulls":5},21]
[null,"7.0","1024*600","FD070WV06S-R-A",null,null,{"v":164.9,"d":"164.90"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":7.6,"d":"7.60"},"HH070NA-02C",0.5,6,"EK9713CA & EK73002ACGB",{"$nulls":3},0.3,50,{"$nulls":5},21]
[null,"7.0","1024*600","FD070SV07C-C-A",null,null,{"v":163.8,"d":"163.80"},{"v":97,"d":"97.00"},{"v":2.6,"d":"2.60"},"CLAG070NQ01",0.5,"ALL","EK9713CA & EK73002ACGB",{"$nulls":3},0.3,30,{"$nulls":5},21]
[null,"7.0","1024*600","FD070WV11S-A",null,null,{"v":163,"d":"163.00"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":5.7,"d":"5.70"},null,null,6,"EK9713CA & EK73002ACGB",{"$nulls":4},50,{"$nulls":5},27]
[null,"7.0","1024*600","FD070WV12S-C-A",null,null,{"v":164.9,"d":"164.90"},{"v":100,"d":"100.00"},5.62,"HH070NA-02C",0.5,6,"EK9713CA & EK73002ACGB",{"$nulls":3},0.3,50,0.22,45,0.22,45,"EWV粗砂光片",21]
[null,"7.0","1024*600","FD070TN94L-3.5-450",null,null,{"v":162.5,"d":"162.50"},96.62,{"v":3.5,"d":"3.50"},"HH070NA-02C",null,null,"NT39419BH-D\nNT52001CH-D"]
[null,"7.0","1024*600","FD070WV17S-A",null,null,{"v":162.5,"d":"162.50"},96.62,{"v":5.7,"d":"5.70"},"HH070NA-02C",null,6,"EK9713CA & EK73002ACGB",{"$nulls":3},0.3,50,{"$nulls":5},27]
[null,"7.0","800*480","FD070WV20S-A",null,null,{"v":162.5,"d":"162.50"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":5.7,"d":"5.70"},"HH070NA-02C",0.5,6,"EK9713CA & EK73002ACGB",{"$nulls":4},50,{"$nulls":5},36]
[null,"7.0","800*480","FD070WV32S-A",null,null,{"v":162.5,"d":"162.50"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":5.7,"d":"5.70"},"HH070NA-02C",null,6,"EK9713CA & EK73002ACGB",{"$nulls":3},0.3,50,{"$nulls":5},18]
[null,"7.0","1024*600","FD070SV36H-C-A",null,null,{"v":163.7,"d":"163.70"},{"v":97.3,"d":"97.30"},2.55,null,null,6,"EK9713CA & EK73002ACGB",{"$nulls":3},0.5,30,{"$nulls":5},27]
[null,"7.0","800*480","FD070WV37B-R-A",null,null,{"v":164.9,"d":"164.90"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":3.3,"d":"3.30"},"HH070NA-02C",null,null,"EK9713CA & EK73002ACGB",{"$nulls":3},0.3,50,{"$nulls":5},18]
[null,"7.0","800*480","FD070WV42S-R-A",null,null,{"v":164.9,"d":"164.90"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":3.3,"d":"3.30"},"HH070NA-02C",null,null,"EK9713CA & EK73002ACGB"]
[null,"7.0","800*480","FD070WV49S-A",null,null,{"v":165,"d":"165.00"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":5.7,"d":"5.70"},"HH070NA-02C",null,6,"EK9713CA & EK73002ACGB",{"$nulls":3},0.3,50,{"$nulls":5},27]
[null,"7.0","800*480","FD070WV50S-A",null,null,{"v":165,"d":"165.00"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":5.7,"d":"5.70"},"HH070NA-02C",null,6,"EK9713CA & EK73002ACGB",{"$nulls":3},0.3,50,{"$nulls":5},27]
[null,"7.0","800*480","FD070WV55S-R-A",null,null,{"v":165,"d":"165.00"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":5.7,"d":"5.70"},"HH070NA-02C",null,6,"EK9713CA & EK73002ACGB",{"$nulls":3},0.3,50,{"$nulls":5},18]
[null,"7.0","800*480","FD070WV61B-C-A",null,null,{"v":165,"d":"165.00"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":3.3,"d":"3.30"},null,null,6,"EK9713CA & EK73002ACGB",{"$nulls":3},0.3,50,{"$nulls":5},15]
[null,"7.0","800*480","FD070WV65S-A",null,null,{"v":165,"d":"165.00"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":3.3,"d":"3.30"},null,null,6,"EK9713CA & EK73002ACGB",{"$nulls":3},0.3,50,{"$nulls":5},15]
[null,"7.0","800*480","FD070WV69S-R-A",null,null,{"v":165,"d":"165.00"},{"v":100,"d":"100.00"},7.62,null,null,12,"EK9713CA & EK73002ACGB",{"$nulls":3},0.3,50,{"$nulls":5},36]
[]
[]
[null,"7.85","768*1027","FD785HD101X-A",null,null,{"v":129,"d":"129.00"},171.07,2.01,null,null,"ALL",null,330,"MIPI",null,null,35,{"$nulls":5},24,"4S6P"]
[]
[null,"8","800*1280","FD080HD101B-A",null,null,{"v":184.1,"d":"184.10"},{"v":114.6,"d":"114.60"},{"v":2.6,"d":"2.60"},null,null,"ALL",null,250,"MIPI",null,null,31,{"$nulls":5},21,"3S7P"]
[null,"8","800*1280","FD080HD103B-A",null,null,{"v":114.6,"d":"114.60"},{"v":184.1,"d":"184.10"},{"v":2.6,"d":"2.60"},null,null,"ALL",null,250,"LVDS",null,null,31,{"$nulls":5},21,"3S7P"]
[null,"8","800*1280","FD080HD104B-B",null,null,{"v":184.1,"d":"184.10"},{"v":114.6,"d":"114.60"},{"v":2.6,"d":"2.60"},null,null,"ALL",null,400,"MIPI",null,null,31,{"$nulls":5},21,"3S7P"]
[null,"8","800*1280","FD080HD105B-A",null,null,{"v":114.6,"d":"114.60"},{"v":184.1,"d":"184.10"},{"v":2.5,"d":"2.50"},null,null,"ALL","JD9367AA",350,{"$nulls":3},39,{"$nulls":5},21,"3S7P"]
[null,"8",null,"FD080HD106B-A",null,null,239.89,139.37,5.55,null,null,"ALL",null,250,"MIPI",null,null,31,{"$nulls":5},21,"3S7P"]
[null,"8","1200*1920","FD080FHD107B-A",null,null,{"v":184.1,"d":"184.10"},{"v":114.6,"d":"114.60"},{"v":2.2,"d":"2.20"},null,null,"ALL",null,300,"MIPI",null,null,31,{"$nulls":5},21,"3S7P"]
[null,"8","1200*1920","FD080FHD108B-A",null,null,{"v":184.1,"d":"184.10"},{"v":114.6,"d":"114.60"},{"v":2.6,"d":"2.60"},null,null,"ALL",null,200,"MIPI",null,null,39,{"$nulls":5},24,"4S6P"]
[null,"8","800*1280","FHD080HD109H-A",null,null,{"v":184.1,"d":"184.10"},{"v":114.6,"d":"114.60"},{"v":2.6,"d":"2.60"},null,null,"ALL",null,250,"MIPI",null,null,31,{"$nulls":5},21,"3S7P"]
[null,"8",null,"FHD080HD112H-A",null,null,{"v":114.6,"d":"114.60"},{"v":184.1,"d":"184.10"},{"v":2.2,"d":"2.20"},null,null,"ALL",null,250,"MIPI",null,null,39,{"$nulls":5},21,"3S7P"]
[null,"8","1200*1920","FHD080HD130B-A",null,null,{"v":114.6,"d":"114.60"},{"v":184.1,"d":"184.10"},{"v":2.2,"d":"2.20"},null,null,"ALL","NT5102H-DP/3YG",250,"MIPI",null,null,40,{"$nulls":5},21,"3S7P"]
[null,"8","1200*1920","FD080FHD131B-A",null,null,{"v":114.6,"d":"114.60"},{"v":184.1,"d":"184.10"},{"v":2.2,"d":"2.20"},null,null,"ALL",null,250,"MIPI",null,null,39,{"$nulls":5},21,"3S7P"]
[null,"8",null,"FD080HD02B-A",null,null,{"v":114.6,"d":"114.60"},{"v":184.1,"d":"184.10"},2.78,null,null,"ALL","JD9366A",null,"MIPI",null,null,40,{"$nulls":5},21,"3S7P"]
[null,"8","800*1280","FHD080HD111H-A",null,null,{"v":184.1,"d":"184.10"},{"v":114.6,"d":"114.60"},{"v":2.6,"d":"2.60"},null,null,"ALL",null,250,"MIPI",null,null,31,{"$nulls":5},21,"3S7P"]
[null,"8","800*1280","FHD080HD113B-A",null,null,112.64,{"v":181.8,"d":"181.80"},1.07,null,null,"ALL",null,300,"MIPI",null,null,31,{"$nulls":5},21,"3S7P"]
[null,"8","800*1280","FHD080HD115B-A",null,null,112.64,{"v":181.8,"d":"181.80"},1.07,null,null,"ALL",null,400,"MIPI",null,null,31,{"$nulls":5},21,"3S7P"]
[null,"8","800*1280","FHD080HD120B-A",null,null,{"v":181.8,"d":"181.80"},112.64,{"v":2.6,"d":"2.60"},null,null,"ALL",null,330,"MIPI",null,null,40,{"$nulls":5},21,"3S7P"]
[null,"8","800*1280","FHD080HD121B-A",null,null,112.64,{"v":181.8,"d":"181.80"},{"$nulls":3},"ALL",null,null,"MIPI"]
[null,"8","800*1280","FHD080HD123Q-A",null,null,112.64,{"v":181.8,"d":"181.80"},1.07,null,null,"ALL",null,400,"MIPI",null,null,31,{"$nulls":5},21,"3S7P"]
[null,"8","800*1280","FHD080HD124Q-A",null,null,112.64,{"v":181.8,"d":"181.80"},{"v":2.5,"d":"2.50"},null,null,"ALL",null,250,"MIPI",null,null,31,{"$nulls":5},21,"3S7P"]
[null,"8","800*1280","FHD080HD127B-A",null,null,112.64,{"v":181.8,"d":"181.80"},4.95,null,null,"ALL",null,null,"MIPI",null,null,31,{"$nulls":5},21,"3S7P"]
[null,"8","1024*600","FHD080SV116H-A",null,null,{"v":192.8,"d":"192.80"},{"v":116.9,"d":"116.90"},{"v":4.2,"d":"4.20"},null,null,"ALL",null,null,"LVDS",null,null,40,{"$nulls":5},39,"3S13P"]
[null,"8","1024*600","FHD080SV129Q-C-A",null,null,{"v":192.8,"d":"192.80"},{"v":116.9,"d":"116.90"},{"v":8.2,"d":"8.20"},null,null,"ALL",null,null,"LVDS",null,null,37,{"$nulls":5},39,"3S13P"]
[null,"8","800*600","FD080WV118B-A",null,null,{"v":182.9,"d":"182.90"},{"v":141,"d":"141.00"},{"v":5.5,"d":"5.50"},null,null,"ALL",null,230,"RGB",null,null,50,{"$nulls":5},24,"3S8P"]
[null,"8","800*480","FD080WV126X-A",null,null,{"v":192.8,"d":"192.80"},{"v":116.9,"d":"116.90"},{"v":6.4,"d":"6.40"},null,null,"ALL",null,400,{"$nulls":3},60,{"$nulls":5},27,"3S9P"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"9","1024*600","FD090SV06H-A ",null,null,{"v":210.7,"d":"210.70"},{"v":126.5,"d":"126.50"},{"v":5.2,"d":"5.20"},{"$nulls":4},410,"LVDS",null,0.5,60]
[null,"9","1024*600","FD090SV10H-A",null,null,{"v":210.7,"d":"210.70"},{"v":126.5,"d":"126.50"},{"v":5.1,"d":"5.10"},null,null,"ALL",null,500,"LVDS",null,0.5,60,{"$nulls":5},36,"6S6P"]
[null,"8.95","800*480","FD090WV01Q-A",null,null,{"v":210.7,"d":"210.70"},{"v":126.5,"d":"126.50"},{"v":5.2,"d":"5.20"},null,null,6,null,350,"RGB 24BIT",null,0.5,50,{"$nulls":5},27,"3S9P"]
[null,"9","1024*600","FD090SV101B-A",null,null,{"v":210.7,"d":"210.70"},{"v":126.5,"d":"126.50"},{"v":3.5,"d":"3.50"},null,null,6,null,250,"LVDS",null,null,40,{"$nulls":5},27,"3S9P"]
[null,"9","1024*600","FD090SV02H-A",null,null,{"v":211.1,"d":"211.10"},{"v":126.5,"d":"126.50"},{"v":3.5,"d":"3.50"},{"$nulls":4},550,"LVDS",null,null,40,{"$nulls":5},36,"4S9P"]
[null,"9","1024*600","FD090SV06H-A",null,null,{"v":210.7,"d":"210.70"},{"v":126.5,"d":"126.50"},{"v":5.2,"d":"5.20"},{"$nulls":4},330,{"$nulls":3},60]
[null,"9","1024*600","FD090SV10H-A",null,null,{"v":210.7,"d":"210.70"},{"v":126.5,"d":"126.50"},{"v":5.2,"d":"5.20"},{"$nulls":4},400]
[null,"9","800*480","FD090WV01Q-A",null,null,{"v":210.7,"d":"210.70"},{"v":126.5,"d":"126.50"},{"v":5.2,"d":"5.20"},{"$nulls":8},50,{"$nulls":5},27]
[]
[]
[null,"10.1","1024*600","FD101SV01C-A",null,null,"235","143","4.9",null,null,"6","EK79001AHD+EK73215BCGA","220","RGB 24-BIT",null,null,"50",{"$nulls":5},"36","3S12P"]
[null,"10.1","1024*600","FD101SV02B-A",null,null,"235","143","4.9",null,null,"6","EK79001HJ+EK73215BCGA","220","RGB 24-BIT",null,null,"50",{"$nulls":5},"36","3S12P"]
[null,"10.1","1024*600","FD101SV03B-A",null,null,"235","143","5.1","BA101WS2-101","0.5","6","EK79001HJ2+EK73215BCGA","450","RGB 24-BIT",null,"0.46","50","0.15","45","0.17","45","上细砂下光","33","3S11P"]
[null,"10.1","1024*600","FD101SV04H-R-A",null,null,"235","143","5.95",null,null,"ALL","S:FITI79001HN G:FITI73215BCGA","380","LVDS",null,"0.5","60",{"$nulls":5},"42","6S7P"]
[null,"10.1","1024*600","FD101SV05B-A",null,null,"235","143","5.0",null,null,"6","TBD","400","LVDS",null,"0.5","60",{"$nulls":5},"42","6S7P"]
[null,"10.1","1024*600","FD101SV06H-A",null,null,"235","143","4.5",{"$nulls":4},"400",null,null,"0.5","60",{"$nulls":5},"42","6S7P"]
[null,"10.1","800*1280","FD101HD07H-A",null,null,"143","219.28","2.6",null,null,"ALL",null,"280","MIPI",null,null,"40",{"$nulls":5},"28","7S4P"]
[null,"10.1","1200*1920","FD101FH08L-A",null,null,{"v":143,"d":"143.00"},{"v":228.6,"d":"228.60"},{"v":2.8,"d":"2.80"},{"$nulls":3},"HX8279-D01QPD200",400,"MIPI",null,null,45,{"$nulls":5},32,"8S4P"]
[null,"10.1","1024*600","FD101SV09H-A",null,null,{"v":235,"d":"235.00"},{"v":143,"d":"143.00"},{"v":5,"d":"5.00"},null,null,6,"TDB",230,"RGB 24bit(TTL)",null,null,50,{"$nulls":5},36,"3S12P"]
[null,"10.1","1024*600","FD101SV10H-A",null,null,{"v":235,"d":"235.00"},{"v":143,"d":"143.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},null,null,"ALL",null,450,"LVDS",null,null,60,{"$nulls":5},42,"6S7P"]
[null,"10.1","1024*600","FD101SV11H-C-A",null,null,{"v":245.8,"d":"245.80"},{"v":175.8,"d":"175.80"},{"v":7.1,"d":"7.10"},null,null,6,"TBD",180,"RGB 24-BIT",null,null,50,{"$nulls":5},27,"3S9P"]
[null,"10.1","800*1280","FD101HD13B-C-A",null,null,{"v":193.1,"d":"193.10"},{"v":288.1,"d":"288.10"},5.83,null,null,"ALL",null,260,"4-Line MIPI",null,null,40,{"$nulls":5},28,"4S7P"]
[null,"10.1","1024*600","FD101SV14H-R-A",null,null,{"v":235,"d":"235.00"},{"v":143,"d":"143.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"$nulls":4},380,null,null,0.5,60,{"$nulls":5},42,"6S7P"]
[null,"10.1","1024*600","FD101SV15B-C-A",null,null,{"v":235,"d":"235.00"},{"v":143,"d":"143.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"$nulls":4},230,null,null,0.5,30,{"$nulls":4},"上砂下光",27,"3S9P"]
[]
[null,"10.1","1280*800","FD101FSV110Q-A",null,null,229.46,{"v":149.1,"d":"149.10"},{"v":2.5,"d":"2.50"},null,null,"ALL",null,450,"LVDS",null,null,40,{"$nulls":5},36,"3S12P"]
[null,"10.1","1200*1920","FD101FHD107B-A",null,null,{"v":228.6,"d":"228.60"},{"v":143,"d":"143.00"},{"v":2.3,"d":"2.30"},null,null,"ALL",null,400,"MIPI",null,null,40,{"$nulls":5},32,"8S4P"]
[null,"10.1","1200*1920","FD101FHD108B-A",null,null,{"v":228.6,"d":"228.60"},{"v":143,"d":"143.00"},{"v":2.3,"d":"2.30"},null,null,"ALL",null,270,"MIPI",null,null,40,{"$nulls":5},27,"3S9P"]
[null,"10.1","1200*1920","FD101FHD117H-A",null,null,{"v":143,"d":"143.00"},{"v":228.6,"d":"228.60"},{"v":2.6,"d":"2.60"},null,null,"ALL",null,300,"4 Lanes MIPI Interface",null,null,40,{"$nulls":5},32,"8S4P"]
[null,"10.1","1280*800","FD101FHD122Q-A",null,null,223.95,144.24,1.07,{"$nulls":5},"MIPI",null,null,40]
[null,"10.1","1366*768","FD101FSV119Q-A",null,null,{"v":243,"d":"243.00"},146.56,3.29,{"$nulls":4},200,{"$nulls":3},40]
[null,"10.1","800*1280","FD101HD02B-A",null,null,{"v":228.6,"d":"228.60"},{"v":143,"d":"143.00"},{"v":2.6,"d":"2.60"},null,null,"ALL",null,260,"MIPI",null,null,40,{"$nulls":5},28,"4S7P"]
[null,"10.1","800*1280","FD101SV103C-A",null,null,{"v":228.6,"d":"228.60"},{"v":143,"d":"143.00"},{"v":2.6,"d":"2.60"},null,null,"ALL",null,230,"LVDS",null,null,40,{"$nulls":5},27,"3S9P"]
[null,"10.1","800*1280","FD101HD105Q-A",null,null,{"v":228.6,"d":"228.60"},{"v":143,"d":"143.00"},{"v":2.6,"d":"2.60"},null,null,"ALL",null,300,"MIPI",null,null,31,{"$nulls":5},28,"4S7P"]
[null,"10.1","800*1280","FD101HD112B-A",null,null,{"v":143,"d":"143.00"},{"v":228.6,"d":"228.60"},{"v":2.6,"d":"2.60"},null,null,"ALL",null,280,{"$nulls":9},27,"3S9P"]
[null,"10.1","800*1280","FD101HD113B-C-A",null,null,{"v":143,"d":"143.00"},{"v":228.6,"d":"228.60"},{"v":2.6,"d":"2.60"},null,null,"ALL",null,250,"4 Lanes MIPI Interface",null,null,31,{"$nulls":5},27,"3S9P"]
[null,"10.1","800*1280","FD101HD02B-N",null,null,{"v":228.6,"d":"228.60"},{"v":143,"d":"143.00"},{"v":2.6,"d":"2.60"},null,null,"ALL",null,350,"MIPI",null,null,40,{"$nulls":5},28,"4S7P"]
[null,"10.1","800*1280","FD101HD116Q-A",null,null,{"v":228.6,"d":"228.60"},{"v":143,"d":"143.00"},{"v":2.6,"d":"2.60"},null,null,"ALL",null,300,"MIPI",null,null,31,{"$nulls":5},28,"4S7P"]
[null,"10.1","800*1280","FD101HD120B-A",null,null,{"v":228.6,"d":"228.60"},{"v":143,"d":"143.00"},{"v":2.6,"d":"2.60"},null,null,"ALL",null,230,"LVDS",null,null,40,{"$nulls":5},27,"3S9P"]
[null,"10.1","1280*480","FD101SV121H-A",null,null,{"v":265.2,"d":"265.20"},109.85,8.65,null,null,"ALL",null,600,"LVDS",null,null,60]
[null,"10.1","1024*600","FD101SV123H-A",null,null,{"v":235,"d":"235.00"},{"v":143,"d":"143.00"},{"v":5.1,"d":"5.10"},null,null,6,null,320,"RGB",null,null,50,{"$nulls":5},36,"3S12P"]
[null,"10.1","1024*600","FD101SV101H-A",null,null,{"v":235,"d":"235.00"},{"v":143,"d":"143.00"},{"v":5.1,"d":"5.10"},null,null,6,null,350,"RGB",null,null,50,{"$nulls":5},36,"3S12P"]
[null,"10.1","800*1280","FD101SV104Q-A",null,null,{"v":228.6,"d":"228.60"},{"v":143,"d":"143.00"},{"v":2.6,"d":"2.60"},null,null,"ALL",null,280,"MIPI",null,null,40,{"$nulls":5},28,"4S7P"]
[null,"10.1","1024*600","FD101SV106H-A",null,null,{"v":235,"d":"235.00"},{"v":145,"d":"145.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"$nulls":4},350,"MIPI",null,null,30,{"$nulls":4},"上细砂下光",42,"6S7P"]
[null,"10.1","1200*1920","FD101FHD111H-A",null,null,{"v":143,"d":"143.00"},{"v":228.6,"d":"228.60"},{"v":2.6,"d":"2.60"},null,null,"ALL",null,300,"4 Lanes MIPI Interface",null,null,40,{"$nulls":5},32,"8S4P"]
[null,"10.1","1024*600","FD101SV120H-A",null,null,{"v":235,"d":"235.00"},{"v":143,"d":"143.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"$nulls":4},350,"MIPI",null,null,30,{"$nulls":4},"上细砂下光",42,"6S7P"]
[null,"10.1","800*1280","FD101HD125HS-A",null,null,{"v":143,"d":"143.00"},{"v":228.6,"d":"228.60"},{"v":2.6,"d":"2.60"},null,null,"ALL",null,240,"MIPI",null,null,40,{"$nulls":5},28,"7S4P"]
[null,"10.1","800*1280","FD101HD138Q-A",null,null,{"v":143,"d":"143.00"},{"v":228.6,"d":"228.60"},{"v":2.6,"d":"2.60"},null,null,"ALL",null,250,"MIPI",null,null,40,{"$nulls":5},28,"7S4P"]
[null,"10.1","800*1280","FD101HD139Q-A",null,null,{"v":143,"d":"143.00"},{"v":228.6,"d":"228.60"},{"v":2.5,"d":"2.50"},null,null,"ALL",null,220,"MIPI",null,null,31,{"$nulls":5},24,"8S3P"]
[null,"10.1","800*1280","FD101HD141Q-A",null,null,{"v":143,"d":"143.00"},{"v":228.6,"d":"228.60"},{"v":2.5,"d":"2.50"},null,null,"ALL",null,260,"MIPI",null,null,31,{"$nulls":5},28,"7S4P"]
[null,"10.1","1024*600","FD101SV124H-A",null,null,{"v":235,"d":"235.00"},{"v":143,"d":"143.00"},{"v":5.2,"d":"5.20"},null,null,6,null,380,{"$nulls":9},36,"12S3P"]
[null,"10.1","800*1280","FD101SV126H-A",null,null,{"v":143,"d":"143.00"},{"v":228.6,"d":"228.60"},{"v":2.6,"d":"2.60"},null,null,"ALL",null,240,{"$nulls":9},28,"7S4P"]
[null,"10.1","1024*600","FD101SV130X-A",null,null,235,{"v":143,"d":"143.00"},{"v":4.7,"d":"4.70"}]
[null,"10.1","1024*600","FD101SV131H-A",null,null,235,{"v":143,"d":"143.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},null,null,"ALL",null,500,"LVDS",null,null,30,{"$nulls":5},42,"7S6P"]
[null,"10.1","1024*600","FD101SV132H-A",null,null,235,{"v":143,"d":"143.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"$nulls":4},450,{"$nulls":3},30,{"$nulls":5},42,"7S6P"]
[null,"10.1","1024*600","FD101SV133H-A",null,null,235,{"v":143,"d":"143.00"},{"v":4.5,"d":"4.50"},{"$nulls":4},330,{"$nulls":9},42,"7S6P"]
[null,"10.1","1280*480","FD101SV136X-A",null,null,258.6,{"v":107,"d":"107.00"},6.31,null,null,"ALL",null,null,"LVDS",null,null,60,{"$nulls":5},36,"9S4P"]
[null,"10.1","1920*720","FD101SV137H-A",null,null,258.6,{"v":107,"d":"107.00"},6.31,{"$nulls":8},50,{"$nulls":5},36,"9S4P"]
[]
[]
[]
[]
[null,"10.25","1920*720","FD102FD01G-A",null,null,{"v":261.4,"d":"261.40"},{"v":110.7,"d":"110.70"},{"v":7,"d":"7.00"},null,null,"ALL",null,450,null,null,0.5,60,{"$nulls":5},36,"9S4P"]
[]
[null,"10.4","1024*768","FD104SV101H-A",null,null,"236","174.3","7.4",null,null,"ALL",null,"800","LVDS",null,null,"60",{"$nulls":5},"32","4S8P"]
[]
[null,"11.6","1920*1080","FD116XX10H-A",null,null,{"v":263.4,"d":"263.40"},157.22,{"v":2.5,"d":"2.50"},null,null,"ALL",null,250,"eDP",null,null,30,{"$nulls":5},40,"8S5P"]
[null,"11.6","1920*1080","FD116SPE30AC-A",null,null,{"v":263.4,"d":"263.40"},157.22,{"v":2.5,"d":"2.50"},{"$nulls":4},200,{"$nulls":3},60,{"$nulls":5},40,"8S5P"]
[]
[null,"12.1",null,"FD121XX01A-C-A",null,null,{"v":290,"d":"290.00"},{"v":220.5,"d":"220.50"},{"v":2,"d":"2.00"},null,0.7,null,"ILITEK2302"]
[]
[null,"12.2","1920*1200","FD122FD10H-A",null,null,{"v":273.3,"d":"273.30"},{"v":176.5,"d":"176.50"},2.75,null,null,"ALL","HX8299-A+HX8677-G",280,"eDP",null,null,30,{"$nulls":5},48,"8S6P"]
[]
[null,"13.3","1920*1080","FD133FHD101H-A",null,null,{"v":305.2,"d":"305.20"},{"v":187.9,"d":"187.90"},{"v":2.6,"d":"2.60"},null,null,"ALL",null,350,"eDP 1.2",null,null,30,{"$nulls":5},56,"7S8P"]
[]
[null,"14.0","1920*1080","FD140FHD101Q-A",null,null,315.81,185.74,2.85,null,null,"ALL",null,250,"eDP",null,null,30]
[]
[null,"15.6","1920*1080","FD156FHD101H-A",null,null,{"v":359.5,"d":"359.50"},{"v":206.5,"d":"206.50"},{"v":3.2,"d":"3.20"},null,null,"ALL",null,260,"eDP 1.2","",null,30]
[{"$nulls":15},""]
[null,"21.5","1920*1080","FD215XX101X-A",null,null,487.54,279.684,1.335,null,0.5,"ALL",null,null,"LVDS",null,null,30]
[{"$nulls":15},""]
[null,"27","1920*1080","FD270FHD01A-C-A",null,null,{"v":613.6,"d":"613.60"},356.85,{"v":10,"d":"10.00"},{"$nulls":4},300,{"$nulls":3},30]